산업통상자원부 공고 제2022 – 35호

2022년도 지능형 뿌리공정 시스템 구축사업 공고

산업통상자원부에서는 뿌리산업의 제조공정 지능화시스템 구축을 지원하고자『지능형 뿌리공정 시스템 구축사업』모집내용을 공고하오니, 동 사업에 참여를 희망하는 기업은 아래와 같이 신청하시기 바랍니다.

2022년 1월 11일

산업통상자원부 장관

1. 사업목적

□ 뿌리산업의 디지털화를 위해 뿌리공정설비의 지능형 제어를 기반으로 한
뿌리업종별 맞춤형 공정시스템 선도모델 개발 및 실증 구축

2. 지원대상 및 내용

□ 지원대상

□ 지능형 뿌리공정 시스템을 구축하고자 하는 주관기관과 공정설비 및 솔루션을 공급하는 공급기관으로 구성된 컨소시엄

- (주관기관) 선정된 과제를 주관하여 수행하는 뿌리기업*

* 「뿌리산업 진흥과 첨단화에 관한 법률」제2조에 따른 뿌리기업 中
주조, 금형, 용접·접합, 소성가공, 표면처리, 열처리, 사출·프레스, 정밀가공, 적층제조, 산업용 필름 및 지류 제조 업종 해당 기업

** 뿌리기술 전문기업, 뿌리기업 명가, 일하기 좋은 뿌리기업, 스마트산단 소재기업 우대

- (공급기관) 공정설비를 제작·공급하는 설비 공급기업과 솔루션을 개발·공급하는 솔루션 공급기업

* 설비 공급기업, 솔루션 공급기업 각 1개 社 이상으로 구성, 사업 내용과 공급기업 역량에 따라 설비 또는 솔루션 공급기업 1개 社만 참여 가능

□ 지원내용

□ 뿌리업종별 공정 문제해결(생산성/품질, 환경/에너지, 안전 등)을 목적으로, 공정설비와 연계한 선도적 지능형 공정시스템의 개발 및 실증 구축

- (선도형) 중장기(3년 이내) 계획에 따른 대대적 공정 전환 지원

* (예1) 지능형 설비 구축 → 공정데이터 수집·분석 시스템 도입 → 지능형 공정 제어
(예2) A공정 지능화 → B공정 지능화 → 시스템 연계·고도화

- (일반형) 공정 데이터 모니터링·분석에 기반한 공정 제어 및 최적화 등이 적용된 뿌리공정 맞춤형 설비·솔루션 시스템 개발·실증

□ 공정설비 구입* 및 개량**, 솔루션 개발 및 구축***, 인건비 등 지원

* 단, 지능형 뿌리공정시스템에 반드시 필요한 핵심 설비가 아닌 양산 목적 설비 또는 단순 자동화 설비 구입비용은 지원 불가

** (예) PLC 교체, 센서 부착 등의 개선을 통한 기 보유설비의 지능화

*** 전사적 시스템 구축은 지원불가(MES, ERP, SCM 등)하나, 시스템 연계는 권장

□ 지원방법 및 조건

사업 구분	공모형태	사업 기간	총 사업비	과제당 정부출연금	선정 과제수
선도형	자유공모	최대 3년	최대 20억원	최대 10억원 (연간 2∼4억)	1개
일반형	지정공모	1년 이내 (’21. 3∼11월, 약 9개월)	4억원 내외	2억원 내외	20개 내외
	자유공모				15개 내외

※ 총 사업비 중 상기 예산에 따른 지원금을 제외한 비용은 컨소시엄 내 자체 부담

- 총 사업비는 정부출연금과 민간부담금(현금 및 현물)으로 구성

구 분	정부출연금 지원비율	민간부담금 중 현금부담 비율
중견기업	총 사업비의 50% 이하	민간부담금 중 현금 부담비율 50%* 이상
중소기업		민간부담금 중 현금 부담비율 40%* 이상

* 산업기술혁신사업 공통운영요령 제25조(민간부담금) 제4항에 근거

3. 선정절차 및 방법

□ 선정절차

사업공고	➡	사업계획서 접수	➡	선정평가	➡	결과 통보	➡	협약·사업비 지급
(산업부)		(컨소시엄 주관기관 → 뿌리센터)		(평가위원회)		(뿌리센터 → 컨소시엄 주관기관)		(뿌리센터 ⇄ 컨소시엄)
’22. 1월		’22. 1∼2월		’22. 2∼3월		’22. 3월		’22. 3월
								□
최종평가	□	현장점검	□	중간평가	□	월간 수행점검	□	사업 착수
(평가위원회)		(뿌리센터)		(평가위원회)		(사업관리시스템)		(컨소시엄)
’22. 12월		’22. 11월		’22. 8월		’22. 4∼12월		’22. 3월∼

□ 선정방법

□ 업종별 전문가 평가위원회를 통한 서면평가 및 대면·현장평가

- 서면·대면평가를 통해 선정 후 현장평가를 통해 적합 여부 판단

□ 총사업비와 수행기간은 선정평가위원회에서 조정 가능

□ 선정기준

항목	비중	검토기준
사업적정성	60	지능형공정시스템 적합도, 신규·혁신성, 공정문제 해결 효과 (생산성/품질 개선, 에너지 절감, 친환경화, 보건/안전 등), 他 뿌리기업 파급성, 스마트공장솔루션(ERP, MES 등)과 연계 등 지능형 뿌리공정 우수 모델로서의 적정성
사업추진성	20	투자능력, 매출성장성, 경영안정성, 공급기업 역량 등 지능형 공정시스템 도입을 위한 컨소시엄의 추진력
사업구체성	20	사업목표, 사업비, 인력·시설 운용계획 등 뿌리산업 제조혁신을 추진하기 위한 사업계획의 구체성과 적절성
합계	100	-
가점	3	뿌리기술 전문기업, 스마트산단 소재 뿌리기업	1개 항목 인정
	5	뿌리기업 명가, 일하기 좋은 뿌리기업

4. 신청방법 및 문의처

□ 신청기간 : ’22. 1. 11.(화) ~ 2. 11.(금) 18:00까지

□ 신청방법

□ 국가뿌리산업진흥센터 홈페이지(www.kpic.re.kr) ‘주요사업 → 사업공고 → 2022년 지능형 뿌리공정시스템 구축사업 공고’의 사업신청 페이지를 통한 온라인 신청서 작성 및 신청서류 제출

□ 신청서류

① 사업계획서 [붙임 1 또는 붙임 2]

② 참여의사 확인서 [붙임 3]

③ 민간부담금 납부 확약서 [붙임 4]

④ 최근 3년간(‘19~’21년) 재무제표 기업별 각 1부(사본)

⑤ 법인 등기부등본 기업별 각 1부

⑥ 청렴서약서 [붙임 5]

⑦ 신청자격 적정성 확인서 기업별 각 1부 [붙임 6]

⑧ 사업자등록증명원 기업별 각 1부(발행일로부터 3개월 이내)

⑨ 국세 및 지방세 완납 증명서 기업별 각 1부(발행일로부터 3개월 이내)

⑩ 뿌리기업 확인 서류(뿌리기업 확인서 또는 전문기업 지정증) 각 1부

⑪ 중소·중견기업확인서 각 1부

⑫ 우대사항 증빙 자료 각 1부

□ 문의처

□ (소관부처) 산업통상자원부 소재부품장비총괄과 (044-203-4907)
(전담기관) 국가뿌리산업진흥센터 뿌리산업기반실
(Tel) 02-2183-1627(온라인 신청·접수 관련), 1628(사업 관련)

(E-mail) wrhan@kitech.re.kr

5. 근거 법령 및 규정

□「뿌리산업 진흥과 첨단화에 관한 법률」제18조에 의한 지원사업

제18조(뿌리기업의 첨단화와 자동화 촉진 등) : 산업통상자원부장관은 뿌리기업의 첨단화, 자동화 및 환경친화적 기업으로의 전환 촉진을 위한 재정적 지원을 할 수 있다.

□ 사업 수행시 관련 법령 및 규정을 준수해야 함

※ 「산업기술혁신촉진법」,「산업기술혁신사업 공통 운영요령」,「산업기술혁신사업 사업비의 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령」,「산업기술혁신사업 보안관리요령」,「산업기술혁신사업 연구윤리·진실성확보 등에 관한 요령」,「국가연구개발사업 간접비 계상기준 고시」, 본 사업 운영지침 등

6. 지원 제외 사항

※ 산업기술혁신사업 기술개발 평가관리지침 [별표2] 참조

□ 사업에 참여하는 자(주관/공급기관, 기관별 각 대표자, 사업총괄책임자)가 접수마감일 현재 다음의 어느 하나에 해당하는 경우

- 사업별 의무사항(각종 보고서 제출, 기술료 납부, 기술료 납부계획서 제출, 정산금 또는 환수금 납부 등)을 불이행하고 있는 경우

- 국가연구개발사업에 참여제한 중인 경우

□ 사업에 참여하는 자(주관/공급기관, 기관별 각 대표자, 사업총괄책임자)가 국세·지방세 체납자인 경우(과제 선정평가 개시전까지 해소한 경우에는 예외)

- 단, 중소기업진흥공단 및 신용회복위원회(재창업지원위원회)를 통해 재창업자금을 지원받은 경우와 신용보증기금 및 기술신용보증기금으로부터 재도전기업주 재기지원보증을 받은 경우는 예외

□ 사업에 참여하는 자(주관/공급기관, 기관별 각 대표자, 사업총괄책임자)가 금융기관 등의 채무불이행인 경우(과제 선정평가 개시전까지 해소한 경우에는 예외)

- 단, 중소기업진흥공단 및 신용회복위원회(재창업지원위원회)를 통해 재창업자금을 지원받은 경우와 신용보증기금 및 기술신용보증기금으로부터 재도전기업주 재기지원보증을 받은 경우는 예외

□ 파산·회생절차·개인회생절차의 개시 신청이 이루어진 경우

- 단, 법원의 인가를 받은 회생계획 또는 변제계획에 따른 채무변제를 정상적으로 이행하고 있는 경우는 예외

□ 최근 2개 회계연도말 결산 재무제표상 부채비율이 연속 500% 이상 또는 유동비율이 연속 50% 이하, 자본전액잠식 상태인 경우

- 단, 기업신용평가등급 중 종합신용등급이 'BBB' 이상인 경우, 기술신용평가기관(TCB)의 기술신용평가 등급이 “BBB” 이상인 경우 또는 외국인투자촉진법에 따른 외국인투자기업 중 외국인투자비율이 50%이상이며, 기업설립일로부터 5년이 경과되지 않은 외국인투자기업인 경우, 사업개시일로부터 접수마감일까지 5년 미만인 경우, 또는 산업기술혁신사업 공통운영요령 제2조제9의6호의 산업위기지역 소재 기업은 예외

□ 외부감사 기업의 경우 최근 회계년도 말 결산감사 의견이 “의견거절” 또는 “부적정”인 경우

□ 한 사업 내 2개 이상의 컨소시엄에 중복 지원한 기관

□ 동일한 사업내용으로 국가연구개발사업 등 타 정부지원사업에 기지원 및 중복지원 받은 주관·공급기관

□ 휴·폐업중인 기업

※ 지원제외 사유에 해당하는지 여부는 접수마감일을 기준으로 판단하며, 선정된 이후라도 해당사실이 발견되는 경우에는 선정 취소

[첨부 1] 지정공모 대상 과제

RFP NO.	22-주조-1
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	지능형 연속주철주조공정 시스템
공정의 핵심성	◦ 용해공정은 전기로에서 정해진 성분과 목표온도에 도달한 용탕을 만드는 공정 ◦ 연주공정(연속주철주조)은 홀딩로(연속주조 보온로) 출구부에 연결된 냉각흑연 몰드를 통해 제품이 연속적으로 주철(환봉, 각형)을 인발되어 제품화가 되는 공정 ◦ 이에, 주요 설비 및 공정 데이터 기반 공정 분석으로 연속주철 주조의 품질 안정화 필요
사업목표	◦ 연속주철주조공정의 지능화 제어 시스템 ◦ 공정별 데이터 센싱 및 지능화 제어 솔루션
사업내용	◦ 주요설비 및 공정의 주요 파라미터 센싱 기술 - 주요 파라미터 센싱 설비 : 전기로, 홀딩로, 냉각탑, 집진기, 컴프레셔 등 ◦ 몰드 및 쿨러 구조 최적화를 위한 열 분포 모니터링 기술 - 몰드 및 쿨러의 열 분포 모니터링 기술 - 열 분포 데이터의 지능화 해석 기술 ◦ 연속주철주조 공정의 인발 정보 데이터 실시간 취득 기술 - 인발 조건, 제품 표면온도 프로파일, 가열코일파워 등 데이터 센싱 - 센싱 데이터 관리 및 지능화 솔루션 ◦ 냉각수 온도 센싱 및 제어 기술 - 인발 조건에 따른 냉각수 입출 온도 센싱 및 지능화 제어
기대효과	◦ 데이터 기반 표준작업 공정 확보를 통한 품질 산포 개선 ◦ 주조 불량 Reverse-Engineering을 통한 불량률 감소 및 생산성 향상
보급방안	◦ 해당 공정 소요 기업에 기술 공개 ◦ 해당 기술 활용 고객 기업에 대한 홍보활동 강화 ◦ 구축 장비의 전시회 참여 확대

RFP NO.	22-주조-2
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	지능형 주물사(모래) 통합관리 시스템
공정의 핵심성	◦ 주물사는 주물 공장의 매우 큰 비중을 차지하며, 품질로 인해 발생하여 낭비되는 에너지가 많아질 뿐만 아니라 최종제품의 불량률이 높아지는 등 원가 상승면에서도 큰 악영향을 미치며, 지속적인 주물사 관리 필요
사업목표	◦ 주물 공장의 데이터 기반의 주물사 관리 지능화 시스템 ◦ 주물사(모래)의 온도, 물성 데이터 취득 및 제어 지능화
사업내용	◦ 주물사(모래)의 온도 제어 지능화 솔루션 - 주물사(모래)의 온도 측정 기술 - 전자유량계로 회수되는 모래 가수량의 자동 연산 기술 ◦ 주물사(모래)의 물성 제어 지능화 기술 - 물성치(압축강도, 충진도, 습도 등) 측정으로 적합한 주물사 물성치 공급 제어 - 노즐의 가수량을 자동으로 가수하여 일정한 온도로 지능화 제어
기대효과	◦ 주물사 관리의 지능화로 불량률 개선, 품질 개선, 생산성 향상 개선 등 ◦ 주물사 데이터의 실시간 모니터링으로 수분 편차 감소
보급방안	◦ 해당 공정 소요 기업에 기술 공개 ◦ 설비 제조업체 정보공유를 통한 도입추진 접근성 제공

RFP NO.	22-주조-3
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	AI 기반의 주조 및 가공 공정 지능화
공정의 핵심성	◦ 다양한 설비 환경과 다품종 소량에 따른 주조 및 가공 공정 지능화 ◦ 이미지 분석(Machine Vision) 기반 품질 검사
사업목표	◦ 주조 공정의 통합 지능화 솔루션 도입 ◦ 가공 공정의 검사 및 적재 지능화
사업내용	◦ 로봇 기반의 주조 공정 지능화 - 단위 공정별 제품 상태 추적·관리 및 데이터 수집 시스템 - 금형 온도, 주변 설비, 가공 설비, 검사기기 등의 데이터 수집 - 공정 단계별 제품 상태 데이터 라벨링 - 설비별 데이터 수집 통합 아키텍처 설계 및 운용 ◦ 가공 공정의 검사 및 적재 지능화 - 비전 센서를 통한 품질용 이미지 데이터 취득 - 제품 내·외부 이상 감지 및 불량 예측을 통한 분류 지능화 - 검사 결과 기반의 분류 및 적재 지능화
기대효과	◦ 경험 기반에서 데이터 기반 설정, 제어 및 판단에 따른 전체 공정 수율 증가 ◦ 공정별 자동화 처리에 따른 현장 인력 업무 효율 극대화 ◦ 공정 데이터 통합으로 제품 생산 이력 추적·관리 및 고객사 대응 ◦ 공정별 최적 생산 조건 도출·적용·연동으로 양품 생산 극대화 및 균일한 품질 유지
보급방안	◦ 해당 공정 소요 기업에 기술 공개 및 관련 장비 판매 ◦ 해당 기술 활용 고객 기업에 대한 홍보활동 강화

RFP NO.	22-주조-4
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	주물사(SAND) 지능형 제어 시스템
공정의 핵심성	◦ 주물공정 중 탈사 공정에서 탈사된 주물사는 다시 전량을 회수하여 회수사를 재생하는 사처리 공정을 거쳐서 조형 공정으로 투입 ◦ 회수사를 재생하는 사처리 공정은 회수한 주물사에 성분을 배합하여 조형 공정에 주물사를 공급하는 공정 ◦ 사처리 공정은 회수되는 전량의 회수사를 다시 사용하게 되므로 회수사의 관리에 따라 주물공정 전체에 미치는 영향이 매우 큼
사업목표	◦ 주물사 운영 시스템과 검사 장치의 통합 제어 지능화
사업내용	◦ 모래 주수 장치 - 샌드믹서기 투입 전 공정에서 분무 노즐로 1차 냉각 기술 - 믹서기 내부의 모래 온도에 비례하는 주수 장치 ◦ 주물사 운영 시스템 - 재사용하는 회수사를 냉각, 수분 함유량, 첨가제 투입량 조절 기슬 - 컨베이어 라인과 믹서에 장착하여 회수사의 지능화 제어 - 네트워크 기반의 실시간 데이터 저장, 분석 및 제어 기술 ◦ 지능형 주물사 검사장치 - 샌드믹서 샘플 기반의 검사 기술 - 검사 수치와 목표 수치간의 비교 분석 기술 - 저장된 데이터 기반으로 연산하여 주물사 투입 변수의 지능형 제어
기대효과	◦ 실시간 데이터로 샌드 믹서기에 공유되어 모래의 품질분석 및 모니터링 가능 ◦ 모래의 물성치가 일정하므로 품질의 균일성 유지
보급방안	◦ 회사 내부 공개를 통한 설비 및 작업 현장 공개 ◦ 해당 공정 소요 기업에 기술 공개 및 관련 장비 판매

RFP NO.	22-금형-1
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	금형 가공공정 네트워크 플랫폼 개발
공정의 핵심성	◦ 다양한 장비로 구성된 금형 제조 라인을 하나의 시스템으로 통합하고 각 공정을 분석 및 최적화하는 플랫폼
사업목표	◦ 데이터 확보를 위해 공작기계별 디지털 환경으로 변환 ◦ 다양한 공작기계의 정보를 하나의 통신환경으로 통합 ◦ 각 공정에 대한 모니터링 및 연계 공정 분석 ◦ 각 공정을 연계하여 통합 제어 및 제조 프로세스 최적화
사업내용	◦ 다양한 금형 제조 장비를 디지털 환경으로 변환하고 하나의 시스템으로 통합하는 기술 개발 - 다양한 공작기계를 하나의 통신모듈로 구현이 가능한 통합 네트워크 모듈 개발(PC, 모바일 인터페이스 기능 포함) - 다양한 공작기계 상태정보, 가공 공정 데이터를 실시간으로 모니터링 및 제어를 위한 통합 운영 시스템 구축 ◦ 각 공정에 대한 분석을 통해 공정 최적화 뛰어넘어 공장별 제조 프로세스를 최적화하는 플랫폼 구축 - 공정과 공정 간의 연계를 위한 통합 모니터링 및 연계 분석기술 개발 - 부품별, 공장별 제조 프로세스 최적화 기술 개발 - 금형 업체별 제조환경을 특화시킬 수 있는 커스터마이징 시스템 구축 ◦ 플랫폼의 기준 데이터 정확성 확보 방안 및 관리 방안 제시
기대효과	◦ 대량생산 측면에서 매우 중요한 산업인 금형산업의 제조환경 지능화 ◦ 국내 인건비 상승, 근무시간 단축, 국제 금형가격 하락 등과 같은 환경 대응을 위한 경쟁력 강화
보급방안	◦ 네트워크 플랫폼의 핵심 구성 공개 ◦ 실현된 네트워크 플랫폼을 금형업계에 보급 ◦ 개발 기업의 사업 영역으로 시장 진출

RFP NO.	22-금형-2
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	지능형 금형 제조 스케줄링 기술
공정의 핵심성	◦ 금형기업의 설계․공정 데이터를 DB화하여 생산공정에 적용하고 실시간 공정계획 수립 및 실시간 공정변화를 수집하여 생산관리를 최적화 ◦ 공정-자원 연계 분석을 통한 실시간 제조공정 관리 및 최적화
사업목표	◦ 기존의 설계 단계에 누적해 작업 일정을 부여하면 기존 일정에 능동적으로 최적화된 일정이 반영되는 시스템 구축 ◦ 3차원 설계도면을 개별 공정에 적합한 적정 도면으로 자동변환 및 작업지시 ◦ 고객-설계-생산-관리의 양방향 연계를 통한 실시간 공정관리
사업내용	◦ 업계의 축적된 DB 활용 표준 금형 제작 공정 프로세스 정립부터 선행 필요 ◦ 기존 MES, ERP 시스템과 생산하고 있는 설비/장비의 운영 정보를 하나의 시스템으로 통합 - 금형 제작 중 빈번히 발생하는 긴급 수리 및 수정 대응 기능 필요 ◦ 주요 부품의 소재․크기․형상별 표준 공정 DB(프로세스․시간 등) 구축 ◦ 실시간 공정 변수에 따른 제조공정 최적화 및 연동 제어 알고리즘 개발 ◦ 금형 표준 도면 정의 및 자동 DB 구축 시스템 개발
기대효과	◦ 효율적인 공정 계획 수립에 의한 작업 일정 최적화 및 생산성 극대화 ◦ 설비가동률 및 생산성 향상 ◦ 금형별 납기와 정확한 일정관리 및 실시간 공정관리 가능 ◦ 불필요한 근무시간 단축
보급방안	◦ 금형 제조 기업에 기술 공개 및 관련 장비 판매 ◦ 해당 기술 활용 고객 기업에 대한 홍보활동 강화 ◦ 구축 시스템의 전시회 참여 및 홍보활동 확대

RFP NO.	22-소성가공-1
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	압연공정 데이터 수집·모니터링·분석 시스템
공정의 핵심성	◦ 열간압연에서의 온도 및 두께에 대한 실시간 측정이 이루어지지 않아, 중연 과정에서 단면 감소율이 변하여 제품의 성능 편차가 발생 ◦ 각 공정별 치수, 두께, 온도에 대한 실시간 모니터링과 이를 통해 제품별 규격 및 성능에 따라 선제적으로 불량을 억제할 수 있도록 하는 머신러닝 혹은 딥러닝 기술이 적용한 지능형 제어가 필요
사업목표	◦ 압연 단위 공정별 실시간 데이터 수집·모니터링·분석 지능화
사업내용	◦ 압연단위 공정별 데이터 센싱 기술 - 공정별 제품 온도, 두께 및 치수의 실시간 측정 기술 ◦ 압연 공정 데이터 수집·변환 및 송신 기술 - 측정된 데이터의 실시간 라벨링 및 저장, 변환, 송신 기술 ◦ 압연 공정 데이터 모니터링 시스템 - 수신된 데이터를 기반으로 하는 머신러닝 시스템 - 제품 성능 편차의 분석 지능화 기술
기대효과	◦ 제품의 성능 편차 감소로 품질 향상 및 매출액 증대 ◦ 선제적인 품질 관리로 원가 절감
보급방안	◦ 해당 공정 소요 기업에 기술 공개 및 관련 장비 판매 ◦ 해당 기술 활용 고객 기업에 대한 홍보활동 강화

RFP NO.	22-소성가공-2
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	소성가공 제조설비의 예지보전이 가능한 IoT 프레스 시스템
공정의 핵심성	◦ 프레스 설비에서 전기적인 신호에 의한 데이터 수집은 가능하나, 설비 본연의 구동 데이터를 수집하기 어려워 설비의 중대 고장 및 설비관리가 어려움
사업목표	◦ 프레스 설비의 예지보전이 가능한 지능형 IoT 시스템
사업내용	◦ 설비의 데이터 수집을 통한 설비유지보수 - 각 설비별 주요 공정 데이터 수집으로 실시간 모니터링 기술 ◦ 설비 데이터 기반의 예지보전 분석 기술 - 설비의 문제점 및 예지보전을 위한 데이터 조합 및 분석 기술 - 취득 설비의 정확한 생산 정보 등을 취득, 가공하여 MES 데이터 등과 조합 기술 ◦ 지능화 공정별 주요 취득 데이터(예시) - 설비 가동 관련 주요 데이터(공압/유압/로드/토크 등), 오바로드 프로텍터, 로드센서, 에어 압력 센서, 토크 메타, 윤활 압력 및 온도
기대효과	◦ 자동화를 위한 기초 데이터, 양산 중 취득 데이터를 통하여 불량률 감소와 적재적소 인원 투입으로 인한 인력 감소 ◦ 무인 지능화 구조에 필요한 설비 데이터 취득 가능 ◦ 설비 고장 유무를 미리 확보(예지보존)로 설비 고장 이전 수리, 유지보수 비용 절감 효과와 안정성까지 동시에 확보
보급방안	◦ 해당 기술 활용 고객 기업에 대한 홍보활동 강화 ◦ 구축 시스템의 전시회 참여 및 홍보활동 확대

RFP NO.	22-용접․접합-1
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	협소공간 로봇 용접 시스템
공정의 핵심성	◦ 협소공간 내에서 용접 위치를 찾아서 작업해야하기 때문에 안전 확보와 품질 관리가 어려움 ◦ 자동 용접기를 도입하였으나 용접 위치(끝단부)가 생산 제품별로 계속 변하기 때문에 자동 용접기만으로는 적용 한계
사업목표	◦ 협소공간의 용접 위치 확인을 통한 로봇 용접 제어 지능화
사업내용	◦ 용접 위치 확인을 위한 비전 기술 - 비전 센서 기반의 위치 데이터 취득 기술 - 위치 데이터의 딥러닝 분석 및 위치 판단 기술 - 각 제품(모델)별 위치 데이터 클러스터링 기술 ◦ 로봇 용접 제어 지능화 기술 - 비전 데이터 기반의 용접 제어 기술 지능화 - 위치기반의 로봇(코일 회전) 제어 기술 지능화 - 각 제품(모델)별 용접 데이터 클러스터링 기술
기대효과	◦ 용접 공정 작업자의 산업재해 감소 ◦ 비정형 데이터 확보를 통한 용접 생산성 개선 ◦ 자동 용접기의 지능화로 품질 제고
보급방안	◦ 도입을 원하는 업체 실정에 맞게 지능화 모델 검증 및 실용화 ◦ 타 업체의 견학 및 기술지도를 실시하여 유사업종 및 활용 업체에 전파

RFP NO.	22-용접․접합-2
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	외판 용접부의 평탄화 공정 지능화 시스템
공정의 핵심성	◦ 용접부의 평탄화를 위해 작업자가 그라인더로 작업하는 공정 ◦ 작업자의 숙련도에 따라 평탄도 품질에 영향을 줌 - 신규작업자의 경우, 불량발생 빈도 높아 지속적인 폐기 비용 발생 - 숙련된 작업자의 부재시, 관리에 어려움이 많음
사업목표	◦ 외판 용접부의 평탄화 공정 지능화
사업내용	◦ 외판 용접부 평탄화 공정 지능화 시스템 - 비전 센서에 의한 외판 용접부 측정 기술 - 영상 데이터 기반의 평탄도 분석 기술 - 평탄도 분석 정보 기반의 그라인더(각도, 가압력, 회전력) 제어값 추출 - 로봇 및 비전센서 기반의 평탄화 제어 학습 모듈 지능화
기대효과	◦ 지능화를 통한 생산성 기대 ◦ 외판 용접부의 평탄도 품질 제고
보급방안	◦ 도입을 원하는 업체 실정에 맞게 지능화 모델 검증 및 실용화 ◦ 타 업체의 견학 및 기술 지도를 실시하여 유사업종 및 활용 업체에 전파

RFP NO.	22-용접․접합-3
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	레이저 용접 품질 검사 시스템
공정의 핵심성	◦ 레이저 용접설비 조건의 산포와 모재 특성의 산포에 따른 용접품질 산포 발생으로 균일한 접합성능을 유지하기가 어려움 - 표면의 기공 발생이 빈번하여 용접부 터짐 및 미용입 현상 발생
사업목표	◦ 레이저 용접조건의 실시간 모니터링 기반의 용접 품질 검사 지능화
사업내용	◦ 레이저 용접조건의 실시간 모니터링 기술 - 비전 센서 기반의 용접부 실시간 모니터링 기술 - 레이저 용접설비의 실시간 데이터 모니터링 기술 ◦ 레이저 용접 조건 지능화 기술 - 용접부 영상 데이터 기반의 용접 조건 AI 학습 - 레이저 용접설비 데이터 기반의 용접 조건 AI 학습 - 용접조건 지능화 분석 기반 레이저 용접 제어 기술
기대효과	◦ 전수검사 및 용접조건 최적화를 통한 품질 및 생산성 향상 기대 ◦ 품질 수준의 대폭적인 개선 예상(2시그마 → 4.5 시그마 수준)
보급방안	◦ 도입을 원하는 업체 실정에 맞게 지능화 모델 검증 및 실용화 ◦ 타 업체의 견학 및 기술 지도를 실시하여 유사업종 및 활용 업체에 전파

RFP NO.	22-용접․접합-4
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	부품 용접 통합 운영 지능화 시스템
공정의 핵심성	◦ 부품 용접 자동화 조립 공정 내 자동화 용접 조건 검출, 후가공 등에서 각종 검사 장치가 각각 설치되어 별도 운영되나 최종적인 부품 기준으로 품질 확인 가능한 시스템 구축이 필요 ◦ 최종적인 부품 조립 후 검사 이력 정보가 부품 번호 기준으로 이력 정보의 통합 관리가 필요
사업목표	◦ 다수 부품 용접 자동화와 이후 후가공 및 검사 장치와 연동된 품질관리 시스템 지능화
사업내용	◦ 다수 부품 용접 자동화 공정의 통합 지능화 - 다수 부품별 Lot 데이터베이스 구축 - 다수 부품별 용접 조건 데이터 검출 - 조립품별 부품별 Lot 통합 라벨링 및 용접 지능화 제어 - 조립품별 부품별 후가공 데이터베이스 구축 ◦ 조립품별 통합 품질 지능화 시스템 - 품질 데이터 취득 - 품질 오류 조립품의 부품 Lot별 품질 분석
기대효과	◦ 통합 시스템 구축으로 생산성 향상 ◦ 필드크레임 발생시 Lot 추적성 향상
보급방안	◦ 도입을 원하는 업체 실정에 맞게 지능화 모델 검증 및 실용화 ◦ 타 업체의 견학 및 기술지도를 실시하여 유사업종 및 활용 업체에 전파

RFP NO.	22-표면처리-1
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	대면적 고집적 부품의 표면처리 공정 지능화 시스템
공정의 핵심성	◦ 대면적 고집적 제품을 탈지, 에칭 및 중화 등의 세척공정, 아노다이징 표면처리 공정 및 건조 후 검사와 포장을 진행 ◦ 각 공정에서 용액 온도와 농도 조절이 중요하며, 실시간으로 모니터링하여 제어해야 함
사업목표	◦ 실시간 모니터링 기반의 표면처리 제어의 지능화 시스템
사업내용	◦ 각 공정별 용액 온도와 농도를 실시간으로 센싱 및 모니터링 기술 ◦ 용액 온도와 농도를 제어할 수 있는 설비 시스템 지능화 - 온도와 농도 값의 피드백으로 최적의 온도 및 농도 조절을 지능화 ◦ 건조, 검사 및 포장의 일괄 설비 시스템 지능화
기대효과	◦ 공정 조건 개선으로 품질 불량률이 크게 개선될 것으로 예상 ◦ 시스템 지능화로 인해 생산 속도 및 생산량이 크게 증가할 것으로 예상
보급방안	◦ 품질향상 및 원가경쟁력 확보를 위한 타기업에 기술이전 및 확대 보급

RFP NO.	22-표면처리-2
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	다단계 포토마스크 습식 공정의 지능화 시스템
공정의 핵심성	◦ 포토마스크 공정 중 원자재(블랭크마스크)를 투입한 뒤 단파장 빔을 이용하여 빔을 비트맵화시켜 감광성 레지스트에 패턴을 이미징화한 후 약품을 이용한 다단계의 습식 공정 수행함 ◦ 이미징된 레지스트를 현상하는 단계, 현상 후 금속을 선택적으로 제거하는 식각 단계, 남아있는 레지스트를 제거하기 위한 박리공정(UV조사 포함), 이후 세정공정의 지능화 - 다단계의 수작업 공정을 지능화 설비로 인라인화 - 강산, 강알칼리 기반 유해한 약품의 작업자 유해성
사업목표	◦ 포토마스크 습식 연속 공정 시스템 지능화 ◦ 공정 인자 및 장비의 실시간 모니터링으로 품질분석 지능화
사업내용	◦ 로봇이송 기반 습식공정 자동교반시스템 - 현상 공정, 식각 공정, 박리공정, 세정공정의 연속 공정 시스템 구축 ◦ 실시간 장비 및 공정인자 실시간 모니터링 기술 - 온도, 습도, 공정 조건, 공정 시간, 설비 H/W 상태 모니터링 등 - 센서 기반의 약품 농도, 탈이온수 전도도 등 모니터링 기술 ◦ 실시간 품질 분석 지능화 - 선폭, 결함 결과의 실시간 모니터링으로 실시간 알람 지능화 - 선폭, 결함 관련 품질 데이터의 실시간 장비 및 공정인자 기반의 학습모듈 지능화
기대효과	◦ 공정 지능화로 품질 향상 예상 ◦ 작업자 작업 환경 유해성 해소(유해 약품 취급 및 근골격 상해) ◦ 일일 생산성 개선
보급방안	ㅇ 관련 기업에 기술 공개 및 장비 판매 ◦ 해당 기술 활용 고객 기업에 대한 홍보활동 강화 ◦ 구축 시스템의 전시회 참여 확대

RFP NO.	22-표면처리-3
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	제품별 도금공정 지능화 시스템
공정의 핵심성	◦ 제품별 도금 조건 및 공정이 상이하기 때문에 최적화된 공정 운용이 요구
사업목표	◦ 제품별 도금 조건 및 공정의 지능화 통합 시스템
사업내용	◦ 도금 제품 식별을 위한 이미지 프로세싱 기술 - 도금 제품별 영상 데이터 센싱 기술 - 도금 제품별 영상 데이터의 라벨링 기술 ◦ 제품별 도금 전해조건 제어 지능화 - 도금 제품별 전해조건의 지능화 솔루션 - 도금 제품별 전해조건에 따른 설비 제어 기술
기대효과	◦ 도금 생산성 향상 ◦ 작업 위해 환경 개선 ◦ 도금 공정의 안전성 개선
보급방안	ㅇ 관련 기업에 기술 공개 및 장비 판매 ◦ 해당 기술 활용 고객 기업에 대한 홍보활동 강화

RFP NO.	22-표면처리-4
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	약품 투입 지능화 시스템
공정의 핵심성	◦ 수동으로 약품(염산, 황산) 투입과 분석하고 있어서 안전사고의 발생 위험이 높으며 인력 부족으로 품질관리가 제한적임
사업목표	◦ 표면처리 약품 투입 및 분석 공정의 지능화 시스템 구축
사업내용	◦ 표면처리 약품 분석 솔루션 - 화공약품을 취급하는 공정에서 자동으로 액 분석을 해주는 지능형 SW ◦ 표면처리 약품 투입 지능화 시스템 - 약품 분석 후 약품 보관 탱크에서 바로 공정에 약품을 투입하는 설비에서 투입 공정의 지능화 시스템
기대효과	◦ 약품 투입 비용 절감 ◦ 작업자 작업 환경 유해성 해소 및 안전사고 예방 ◦ 생산성 향상
보급방안	ㅇ 관련 기업에 기술 공개 및 장비 판매 ◦ 해당 기술 활용 고객 기업에 대한 홍보활동 강화

RFP NO.	22-표면처리-5
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	대전방지용 스프레이 코팅 공정 자동화
공정의 핵심성	◦ 마그네슘 등의 금속을 세척하고, 아노다이징이나 PEO로 표면처리 후 대전방지 코팅을 추가로 해주는 공정 ◦ 대전방지 코팅이 균일하게 되어야하며, 대면적 코팅이 필요한 경우도 있음 ◦ 특히, 대전방지 코팅이 수작업으로 진행되어 작업시간 과다 및 균일성의 한계가 있고, 복잡한 형태의 제품 및 대면적 제품에 대한 대전방지 코팅 불가능
사업목표	◦ 표면처리에서 대전방지 코팅 공정의 지능화 시스템 구축
사업내용	◦ 대전방지 코팅 공정에서의 스프레이 분사 방식 시스템 - 스프레이 노즐, 센서 및 스프레이 매너폴드로 구성된 시스템 구축 - 복잡한 형태의 제품 및 대면적 제품별 코팅 인자 제어 지능화 - 코팅 인자 기반의 설비 제어 지능화 ◦ 대전방지 코팅 공정에서의 품질 검사 지능화 - 복잡한 형태의 제품 및 대면적 제품별 코팅 품질 검사 지능화 - 복잡한 형태의 제품 및 대면적 제품별 품질 오류 학습 모듈 지능화
기대효과	◦ 대전방지 코팅 공정 시간의 대폭 감소 ◦ 복잡한 형태나 대면적에 균일한 코팅으로 고품질 제품 생산 ◦ 지능화 시스템으로 생산성 증가 및 제조 비용 절감
보급방안	ㅇ 품질향상 및 원가경쟁력 확보를 위한 타기업에 기술이전 및 확대 보급 ◦ 해당 기술 활용 고객 기업에 대한 홍보활동 강화 ◦ 구축 시스템의 전시회 참여 확대

RFP NO.	22-열처리-1
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	열처리 품질예측 AI 시스템
공정의 핵심성	◦ 연삭하는 정밀 가공 부분의 중요성과 안정성을 좌우하는 열처리 공정의 중요도가 대두되고 있음 ◦ 열처리 공정을 통해 기계적/물리적 강도 상승, 내충격성, 사용수명 등을 증가시킴 - 열처리 표면 경도 및 경화 깊이가 미달하거나, 표면 결함 발생 - 소재의 화학적 성분, 냉각 방법에 따른 제품 품질 안정성 변화 가능성, 가열온도 및 속도에 따른 품질 변화 가능성, 열처리 제품의 형상에 따른 품질 변화 가능성 등 고려해야 할 조건이 까다로움
사업목표	◦ 시계열 및 환경예측 AI를 기반의 지능형 품질관리 시스템 구축
사업내용	◦ 데이터 수집 및 모니러팅 기술 - 열처리 설비 및 진동 센서 데이터 수집 - 열처리 공정 설비의 실시간 상태 모니터링 ◦ 열처리 품질예측 AI 시스템 - 피드백 반영 AI : 초기 학습 결과에 대하여 전문가, AI 자체평가 등의 평가를 반영하여 자동으로 학습을 반복시킨 후 향상된 환경 예측 모델 적용 - 의사결정 AI : 예측과 분석을 참고하여 설비 가동 중 필요한 조치 (고전 AI 방식의 의사결정 등)를 학습하는 AI
기대효과	◦ 불량발생 인과관계를 정립하여 열처리 공정 불량 발생을 원천 차단 및 생산성 향상에 기여
보급방안	◦ 도입을 원하는 업체 실정에 맞게 지능화 모델 검증 및 실용화 ◦ 구축된 시스템의 열처리 전시회 참여 확대

RFP NO.	22-열처리-2
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	가스 침탄질화 공정 지능화 시스템
공정의 핵심성	◦ 가스침탄질화 열처리는 철강 제품 표면에 탄소와 질소를 동시에 침투 확산시킨 후 오일에 급냉시켜 표면을 경화시키는 공정 - 침탄질화공정에서 탄소농도는 O2센서에 의해 제어되지만, 질소 농도는 일정 비율의 NH3 가스를 투입하여 try-error 방식의 경험에 의존 - 잔류암모니아측정과 같은 신기술에 의한 정밀한 제어가 필요 - 강종에 따라 세밀한 분위기 제어조건이 다르며, 미세한 분위기 차이에도 소재특성이 변화
사업목표	◦ 침탄질화 분위기 모니터링 ◦ 침탄질화 열처리 시뮬레이션 프로그램 개발 및 실시간 예측 ◦ 지능형 실시간 침탄질화 공정 제어
사업내용	◦ 침탄질화 공정의 모니러링 및 시뮬레이터 개발 - 로내 O2, 미분해 NH3 측정에 의한 침탄질화 분위기 모니터링 설비 - 침탄질화 열처리 시뮬레이션 프로그램 개발 기술 - 침탄설비에 시뮬레이터 이용한 실시간 예측 및 공정 제어 지능화 ◦ 지능형 실시간 공정 제어 - 고질소 침탄질화 실시간 공정제어 및 강종별 기계적 특성 예측 - 모니터링 모듈 프로그램 기반의 공정조건 목표치 제어 ◦ 지능화 공정별 주요 취득 데이터 - 분위기 분압가스 측정과 에너지 사용량 데이터 축적 및 분석 - 강종별 로내 가스 분위기 및 농도 상관관계 정립
기대효과	◦ 실시간 모니터링으로 공정 단축 ◦ 에너지 모니터링으로 원가 절감 ◦ 시뮬레이터 이용으로 제품개발 기간 단축
보급방안	◦ 생산성 향상 및 품질 개선, 공정 개선을 통해 최적화 기술이 필요한 다수의 업체에 기술 홍보 가능

RFP NO.	22-사출·프레스-1
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	프레스(스탬핑) 공정의 딥러닝 머신비전 시스템
공정의 핵심성	◦ 프레스 공정에 초도품 생산 직후 바로 현장에서 품질 측정 검사를 할 수 있는 머신비전(딥러닝) 검사 장비를 구축하여 연속 생산이 가능한 공정
사업목표	◦ 초도품 생산과 동시에 비전검사의 지능화 시스템 구축
사업내용	◦ 초도품 이송 시스템 - 프레스 생산 후 초도품의 취출 로봇 시스템 개발 ◦ 초도품 비전검사 시스템 - 초도품 촬영용 영상시스템 개발 - 영상 데이터 처리 및 분석 시스템 개발 - 영상데이터 기반의 머신비전(딥러닝) 품질 판별 시스템 개발 ◦ 비전검사 시스템 연동 프레스 가동 시스템 - 품질 판별 시스템과 연동된 가동 연계 제어 시스템 개발 - 품질 판별 지능화에 의한 설비 촌동/연속 정보 제어
기대효과	◦ 초도품 측정 대기 비가동 시간 감소를 통한 가동률 증가 및 생산량 증가 ◦ 생산과 동시에 비전검사를 통한 불량 유무 확인으로 인하여 불량률 감소 ◦ 대량 불량 생산 방지를 통한 손실 비용 감소
보급방안	◦ 대량의 초도품 품질 측정시간 단축으로 생산성 향상 및 품질 개선, 공정 개선을 통해 최적화 기술이 필요한 다수의 업체에 기술 홍보 가능

RFP NO.	22-사출·프레스-2
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	냉간 프레스 지능화 시스템
공정의 핵심성	◦ 가공제품(부품)을 투입하고 배출하는 로봇의 활용 (안전성/생산성 확보) ◦ 완성 제품의 Vision을 활용한 자동검사 및 취득 품질데이터의 분석
사업목표	◦ 로봇을 활용한 제품(부품)의 투입 및 배출 시스템 (생산성 및 안전 확보) ◦ 완성된 제품의 생산 즉시 Vision을 활용한 자동 품질검사 및 품질 관련 데이터 확보 및 분석
사업내용	◦로봇을 활용한 제품 취출 시스템 - 제품의 투입과 배출을 자동화하기 위한 로봇의 도입 및 프로그램 구축 - 안정된 생산성 확보 및 작업자 안전사고 사전 예방 가능한 로봇화된 취출 시스템 구축 ◦ Vision을 활용한 완성된 제품의 자동 검사 후 양품/불량품 판정 시스템 - 제품 완성 후 작업자(검사자)에 의한 육안검사로 인한 판정의 불안정성과 인력 운영의 불합리를 Vision 자동검사 시스템을 통한 검사 자동화 구축 ◦ 제품 수량, 품질 데이터, 제품 치수 등 생산 관련 데이터 취득 시스템 - 제품 생산 수량, 품질 데이터 등 생산시 발생하는 데이터 취득 POP 시스템 구축 - 취득된 품질 데이터 등의 분석 후 설비와의 연동을 통한 SET UP/ 가공 조건 반영을 통한 위한 시스템 개발 도입 구축
기대효과	◦ 완제품에 대한 Vision을 통한 실시간 품질검사를 통한 양품/불량품 판정 및 데이터 분석 ◦ 로봇을 활용한 제품 투입 및 배출로 안전성 및 안정된 생산성 확보
보급방안	◦ 보다 안정적인 생산성 확보 및 작업자 안전이 필요한 다수의 업체에 기술 공유 및 설명으로 보급 가능 ◦ 품질 데이터 집계/분석을 통하여 최적화 기술이 필요한 업체에 기술 홍보로 보급 가능

RFP NO.	22-사출·프레스-3
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	사출 자동화 연동 로봇모니터링 시스템
공정의 핵심성	◦ 성형라인 공정 중 작업자에 의한 수동라인 운영을 공정간 컨베이어 이송 수작업 공정의 로봇시스템 필요
사업목표	◦ 통신망을 기반으로 한 로봇 모니터링 시스템 구축 ◦ 공정별 주요 데이터(생산/품질 이력관리) 취득 및 대용량 빅데이터 처리를 통한 공정 최적화
사업내용	◦ 로봇 모니터링 시스템 구축 - 통신망을 기반으로 한 로봇 모니터링 시스템으로 구축되어 있는 로봇의 상태 정보를 통합/집중적으로 관리자 PC 등을 통하여 실시간 모니터링할 수 있는 시스템 개발 및 구축 ◦ 생산/품질 데이터 취득 및 빅데이터 분석 - 완제품 생산실적, 불량 등 품질 데이터, 설비 가동과 관련된 정지 LOSS 데이터, 사출 설비 내 금형 온도 등 가공조건 등 생산시 발생하는 생산/품질 데이터 취득을 위한 POP 시스템 구축 - 생산/품질/공정 조건 등 사출 공정에서 취득된 다양하고 많은 빅데이터를 처리하고 분석하는 프로그램의 개발 구축 ◦ 완제품 취출 로봇시스템 구축 - 작업자에 의한 완제품 취출을 완전 지능화하기 위한 로봇시스템 도입
기대효과	◦ 로봇 운영 조건 등의 실시간 관리를 통한 설비 가동율 향상 ◦ 생산/품질/공정조건의 지능화로 공정 최적화 구축 가능 ◦ 취출 로봇시스템 구축을 통한 생산성 향상 및 생산 안정성 확보
보급방안	◦ 로봇 모니터링 시스템의 경우 도입을 원하는 업체 실정에 맞게 지능화 모델 검증 및 실용화 가능 ◦ 빅데이터 분석 및 취출 로봇시스템의 경우 우수업체 벤치마킹을 통한 기술 이전 보급 가능

RFP NO.	22-정밀가공-1
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	기상측정SW 및 블루 레이저 스캐너 조합을 통한 공작물 검사 시스템
공정의 핵심성	◦ 각종 금형을 머시닝센터에서 가공하고 난 후 현장에서 오퍼레이터가 공작물이 정밀가공 여부를 CMM 등을 이용, 측정/검사하는 공정 지능화
사업목표	◦ 공작기계 스핀들에 레이저 스캐너 장착, 공작물의 포인트 클라우드 정보 수집 ◦ 레이저 스캐너와 PC와의 실시간 연동 가능한 인터페이스 및 소프트웨어 개발 ◦ 기상측정 소프트웨어와 블루레이저 스캐너 조합하여 MCT, EDM, EDW 장비별 측정 데이터 내부 공유/비교 시스템 ◦ 장비 APC 시스템 적용으로 공구 마모 정도 및 에러 감지
사업내용	◦ 장비 내 레이저 스캐닝 및 기상측정 소프트웨어 탑재 기술 - 수백만개 이상의 공작물 포인트 데이터 수집 기술 - CAD 모델 대비 실제 공작물 프로파일(형상, 곡면 등) 정보 데이터화 - 각종 3D 형상 스캐닝 기술 ◦장비 APC(Auto Pallet Change) 시스템 개발 - 작업 스케줄링 운영 및 최우선 팰릿 지정 기능 - 제품 그룹화, 프로그램 업/다운로드, 알람 이메일 전송 및 장비/공구 모니터링 - 웹 기반의 프로그램, 워크, 플랜 데이터 등록 및 가공 순서 등록 기능 ◦공구 마모 정도 및 에러 감지 기술 - 장비 내 공구 길이, 경 측정 기술 - 가공 중 공구 마모, 돌발 파손 측정 기술 - 형상 공구(볼엔드밀, 플랫 엔드밀 및 프로파일 공구) 측정 기술 ◦ 워크좌표계(WCS) 자동 세팅 기술 - 레니쇼 프로브와 기상측정 SW를 이용하여 공작물 위치 설정 및 정렬 - 테이블 옵셋 적용, 물리적으로 공작물의 정확한 가공 위치로 정렬 - NC프로그램을 비정렬 공작물의 정확한 형상과 위치로 재송부 기술 - NC 프로그램을 re-posting하면 새로운 가공 프로그램으로 실행 기술
기대효과	◦ 효율적인 공간 활용 가능 ◦ 생산시간 단축 및 인건비 감소 ◦ 가공정밀도 예측으로 향상된 유연성 및 수익 증가 ◦ 안정적인 자동화 및 무인화 작업 가능
보급방안	◦ 동일 업종 기술소개 ◦ 회사내부 공개를 통한 설비 및 작업현장 공개 ◦ 설비 제조업체 정보공유를 통한 도입추진 접근성 제공

RFP NO.	22-정밀가공-2
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	진동 센서를 활용한 정밀가공 설비의 품질 지능화 시스템
공정의 핵심성	◦ 정밀가공 다양한 공정은(정삭, 열처리, 템퍼링 등) 가공 설비와 관련되어 가공의 정밀도는 제품의 안정성을 좌우하는 핵심 사항임
사업목표	◦ 가공 설비에 진동센서를 부착하여 설비 이상 상태를 실시간으로 모니터링 및 분석 ◦ 취득된 데이터를 활용하여 설비관리를 위한 예지보전시스템 개발
사업내용	◦ 진동 센싱 모니터링 기술 - 설비에 진동센서를 부착하여 가공시 발생하는 진동 주파수를 취득하여 설비 노후에 따른 이상 유무 모니터링 ◦ 공정별 생산/품질 데이터 취득 및 활용 시스템 - 취득된 진동 주파수 데이터는 제품의 품질 데이터와 연계/대조 작업을 위해 머신러닝 분석 기술 도입 - 머신러닝 기법을 통하여 최적의 주파수 관리 범위를 설정하여 설비의 예지보전시스템 구축 : 설비데이터의 정량적인 분석뿐 아니라 주파수 분석, 스펙트럼 분석과 같은 정성적인 분석의 3가지 복합 분석 기술을 통하여 중대 결함이 아닌 설비의 초기 결함부터 사전에 파악하여 알려주는 설비 결함 자동진단 예지보전기술 - 취득된 데이터를 통하여 차세대 SPC(통계적공정관리시스템)로 확장하여 개발 - 진동 주파수 데이터와 품질관리 데이터를 기반으로 딥러닝 기법을 활용한 AI 품질 고도화 기술 개발
기대효과	◦ 인공지능과 제조 빅데이터 플랫폼을 활용한 지능형 설비예지보전 시스템 개발로 설비가동율 향상 및 설비 돌발 고장 감소 ◦ 품질 관련 빅데이터의 분석을 통한 품질 고도화
보급방안	◦ 유사 기업의 도입 사례를 공유하고 이를 벤치마킹하여 동일 업종에 보급 가능 ◦ 진동 센서 관련 설비 제조업체 정보공유를 통한 도입추진 접근성 제공

RFP NO.	22-정밀가공-3
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	절삭 가공품 품질검사 및 측정공정 통합 지능화 시스템
공정의 핵심성	◦ 절삭 가공 공정간 검사 및 최종 제품 검사의 정확도 확보
사업목표	◦ 공정간 검사를 통한 후공정으로의 불량 전달 제로화 ◦ 최종 제품 검사를 정확도 확보를 통한 품질 고도화 ◦ 검사 공정의 자동화 및 무인화 측정 기술력 확보
사업내용	◦ 설비 지능화 기술 - 로봇-장비 연계를 위한 장비 베드 설계/제작 기술 - 공구(측정물)의 자동 측정을 위한 비전 센서 기술 - 로봇-장비의 지능화를 위한 센서 임베디드 기술 ◦ 로봇 지능화 기술 - 로봇 로딩/언로딩 그리퍼 및 공구(측정물) 자동 얼라인 기술 - 로봇 응용 지능화 검사 기술 ◦ 검사 지능화 기술 - 공구 측정 정밀도를 확보할 수 있는 Vision 기술 - 2D Vision Tray 검사 및 2D Vision Measure, 3D Vision 외관검사 S/W 개발 - Vision 및 엔드밀 이송을 위한 6축 로봇시스템 구성을 통한 공구 측정 지능화 및 무인화 공정 구축 ◦ 공정별 주요 데이터 취득 및 분석 - 공정별 생산/품질 데이터 자동 취득 및 빅데이터 분석 지능화
기대효과	◦ 한 개의 다관절 로봇을 활용하여 다수의 측정시스템 단일화 ◦ 측정 공정의 무인화 실현 및 일관성 있는 측정 데이터 취득 ◦ 엔드밀 전용 측정 장비의 국산화 대체 효과
보급방안	◦ 검사 무인화를 기반으로 한 제조 경쟁력 확보를 위하여 기술 보유기업의 연계를 통한 기술이전 및 확대 보급

RFP NO.	22-정밀가공-4
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	설계부터 품질측정까지 정밀가공 CAM 통합 공정 시스템
공정의 핵심성	◦ 정밀가공에 있어 품질에 영향을 미치는 가공제품 품질결정요소(공구 마모정도, 가공조건 등)의 자동 분석 필요
사업목표	◦ 정밀가공 CAM 운영의 전과정을 지능적으로 실행하는 무인 정밀가공실행 시스템 구현 ◦ 가공 후 On Machine Measuring(OMM) 자동측정, 측정 평가, 자율적 평가 대응 가능
사업내용	◦ 정밀 부품 가공 CAM 지능화 및 공구 경로 자동생성 지능화 시스템 개발 - 정밀가공 지능화를 위한 공정 수준 결정 CAM 지능화 시스템 [CAM 공정 수준 자율적 결정 및 공구 경로 자동 실행 체계 구축] - 정밀 가공 및 측정 통합/일관화 자동 실행 체계 구축 [가공, 측정, 평가, 불량 대책, 보완 조치 지능화, 무인 자동 재가공 실행의 순으로 자동 실행 체계 구축] ◦ 공정별 생산/품질/설비 데이터 취득 및 분석 - 가공 초기의 기본 결정 요소를 자동 확정하는 지능화 요소기술 데이터 확보 : 가공 기본 요소 데이터베이스, CAM Template 데이터베이스의 최적 조건 지능화 - 정밀가공 후 품질 평가, 보완 대책 및 보완 실행 기초 데이터 취득 [OMM 측정, 공구 마모 측정, 가공 조건 데이터 집계] [공구 검사 및 수명관리, Tooling, Holder 체결 등 종합 공구관리 DB 구축]
기대효과	◦ 정밀 부품 가공의 안정된 고품질 생산체계 구축 ◦ 정밀금형 부품 가공의 생산관리 지능화 및 고품질 유지/안정화 ◦ 숙련된 기술인력을 기술을 제공하는 정밀가공기술 지능화시스템 구축
보급방안	◦ 동종업계 해당 기술 활용 기업에 대한 기술 공유 및 홍보활동 강화 보급 ◦ 정밀가공 CAM 구축 시스템의 전시회 참여 및 홍보활동 확대

RFP NO.	22-정밀가공-5
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	정밀 사출 금형 대응형 자유곡면 연삭 가공 시스템
공정의 핵심성	◦ 금형 가공공정은 설계 치수대로 금형이 가공될 수 있도록 측정/수정이 반복되는데, 그 중 연삭공정은 경면 연마 혹은 미세 치수 조정을 위하여 수행되며, 작업자의 숙련도에 따라 가공 품질 차이 발생
사업목표	◦ CNC M/C를 활용한 자유/정밀 형상의 연삭 지능화 시스템 ◦ 연삭 공정의 인적 오류를 제거하고 다양한 형상에 즉각적으로 대응하기 위한 공정의 지능화
사업내용	◦ 가공-연삭-측정 DATA 취합 및 분석을 통한 공정 관리 솔루션 - M/C 가공, 측정 데이터, 가공 조건 데이터 서버 통합 솔루션 기술 - 공정 모니터링 솔루션 기술 - 공정 예측 및 최적화 솔루션 개발 ◦ 지능화를 위한 공정별 주요 취득 데이터 취합 및 분석 - 연삭 공정 상의 작업자 공정 데이터 취합/분석 - M/C 가공 조건 및 측정 결과 데이터의 집계 및 분석과 지능화
기대효과	◦ 연삭공정 자동화로 기존 공정 생산성 향상 ◦ 제품 품질 균일화 및 불량률 개선
보급방안	◦ 관련된 업종의 공정 관련 기술 공유 및 관련 장비 공급업체와 기술적 연계 후 보급 ◦ 해당 기술 활용 동종 기업에 대한 홍보 활동 강화로 보급

RFP NO.	22-적층제조-1
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	산업용 3D프린터 공정 이상 모니터링 시스템
공정의 핵심성	◦ 3D프린팅 출력 공정에서 최대한 빠르게 공정 실패를 탐지하고 장비를 중단하거나 처음부터 재출력을 방지하는 등 공정 이상 모니터링
사업목표	◦ 3D프린팅 출력 공정 데이터 수집 및 분석 ◦ 3D프린팅 출력 통합 이상 모니터링
사업내용	◦ 3D프린팅 출력 데이터 수집 및 데이터셋 기술 - 파츠 형상 데이터 수집을 위한 영상 시스템 구축 - 실시간 공정 촬영 및 DB서버 인터페이스 구축 - 최적 데이터 수집을 위한 촬영 시나리오 테스트 및 환경 구축 - 실시간 time-lapse 기법을 통한 공정 실패 데이터 수집 - 학습 데이터 생성을 위한 공정 데이터 설정 및 불량 구현 ◦ 3D프린팅 출력 공정 데이터 처리 및 분석 기술 - 파츠 형상 촬영 실시간 웹 렌더링 구현 - 설계 파일과 실제 촬영 이미지 활용 공정 이상 감지 ◦ 3D프린팅 출력 이상감지 및 알림 기술 - 파츠 공정 실패 상태 실시간 감지 기술 - 파츠 공정 실패 인공지능 학습모델 구축 ◦ 3D프린팅 출력 통합 이상 모니터링 기술 - 공정 실패 감지 및 알림 통합 모니터링 시스템 개발
기대효과	◦ 최대한 빠르게 공정 실패를 예측하여 적층 제조 시간 단축 및 가격 경쟁력 증대 ◦ 출력물의 후 가공용 데이터로 활용 가능
보급방안	◦ 해당 공정 소요 기업에 기술 공개 및 관련 장비 판매 ◦ 해당 기술 활용 고객 기업에 대한 홍보활동 강화 ◦ 구축 장비의 전시회 참여 확대

RFP NO.	22-적층제조-2
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	안전유리 이송공정 지능화 시스템
공정의 핵심성	◦ 안전유리 가공 공정에서 판유리의 하중으로 인해 이송공정의 지능화가 요구
사업목표	◦ 안전유리 제조 공정의 이송공정 지능화
사업내용	◦ 유리의 운반 및 반전, 적재, 포장 공정의 지능화 - 안전유리 제조 공정에서 이송 및 반전, 적재 작업의 지능화 솔루션 - 안전유리 제조 후 적재의 지능화 솔루션 - 안전유리 제품별 이송 제어 지능화 솔루션
기대효과	◦ 불량률 개선, 품질 개선, 환경 개선, 에너지 절감 등
보급방안	◦ 해당 공정 소요 기업에 기술 공개 및 관련 장비 판매 ◦ 구축 장비의 전시회 참여 확대

RFP NO.	22-적층제조-3
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	안전유리 지능화 냉각시스템
공정의 핵심성	◦ 안전유리 공정은 적정한 열처리와 냉각을 효율적으로 분배해야 함 ◦ 유리제품이 기계 안에서 파손이 되거나 미완성으로 제작되는 경우가 발생
사업목표	◦ 안전유리의 열처리용 냉각 시스템 지능화
사업내용	◦ 안전유리 지능화 냉각시스템 - 냉각 챔버 내의 실시간 온도 측정 솔루션 - 온도측정 기반의 균일한 응력 분포를 위한 서냉 지능화 제어 솔루션
기대효과	◦ 높은 생산성 및 품질 제고 ◦ 에너지 절감
보급방안	◦ 해당 공정 소요 기업에 기술 공개 및 관련 장비 판매 ◦ 구축 장비의 전시회 참여 확대

RFP NO.	22-산업용 필름 및 지류-1
지원분야	지능형 뿌리공정 시스템 구축
대상공정명	필름 공정 이물 및 두께 측정 자동화 시스템
공정의 핵심성	◦ 산업용 필름의 고급화에 따른 두께 평활도 향상 요구와 필름 가공시 발생하는 이물의 빈도를 낮추도록 수요처의 요구사항이 커지고 있어서 코팅 전후로 필름 두께 평활도와 이물질에 대해 지능형 품질 공정 도출
사업목표	◦ 실시간 이물 및 결함검출 및 두께 측정 지능화 시스템 구축
사업내용	◦ 실시간 이물 및 결함검출 및 두께 측정 기술 - 생산중 실시간 인라인 형태로 코팅 전후(공정 전후) 이물 및 결함 측정 기술 - 생산중 실시간 인라인 형태로 코팅 공정 후 두께 측정 기술 ◦ 전수검사 가능한 데이터 처리 기술 - 생산 제품인 Roll 단위로 전수 검사 데이터 처리 - 이물 및 결함 측정 데이터 처리 기술 - Roll 단위로 두께 측정 데이터 처리 기술 ◦ 확보된 데이터의 정확도와 신뢰도를 올려주는 분류검증 기술 - 이물 및 결함 측정 데이터 분석 지능화 기술 - 두께측정 데이터 분석 지능화 기술 - 생산 제품인 Roll 단위 분석 결과 시각화 기술
기대효과	◦ 불량률 개선으로 원가 절감 ◦ 이물, 두께 등 개선으로 판매단가 향상
보급방안	◦ 생산성 향상 및 품질 개선, 공정 개선을 통해 최적화 기술이 필요한 다수의 업체에 기술 홍보 가능

[붙임 1] 사업계획서_일반형

2021년 지능형 뿌리공정 시스템 구축사업
지원 유형	□ 일반형[지정공모(RFP No.: 22-_________-__)] □ 일반형[자유공모]
업종	□ 주조 □ 금형 □ 용접·접합 □ 소성가공 □ 표면처리 □ 열처리 □ 사출·프레스 □ 정밀가공 □ 적층제조 □ 산업용 필름 및 지류 제조
사업기간	2022년 3월 ∼ 2022년 11월 (9개월)
세부사업명	XX공정 OOOO시스템 구축사업
사업비총액	(예시) 400,000천원		정부출연금		(예시) 200,000천원
			민간부담금(현금)		(예시) 100,000천원
			민간부담금(현물)		(예시) 100,000천원
주관기관	기관명
	대표자
	실무자
	우대사항*	뿌리기업 명가, 뿌리기술 전문기업, 일하기 좋은 뿌리기업
사업 총괄책임자	성명/직위
	연락처(회사)
	연락처(개인)
	E-Mail
공급기관 (1)	기관명			공급기관 (2)	기관명
	대표자				대표자
	실무자	성명/직위			실무자	성명/직위
상기 컨소시엄은 지능형 뿌리공정 시스템 구축사업에 참여하고자 본 사업계획서를 제출합니다. 아울러, 사업과정에서의 채무불이행 등 신용 조회 및 사업 관리를 위한 개인정보 활용에 동의합니다. 2022 년 월 일 컨소시엄 주관기관 : 대 표 자 : (인) 국가뿌리산업진흥센터소장 귀하

※ 기관정보 기재 칸이 부족할 경우, 위 양식에 칸을 추가하여 사용

※ 우대사항 : 뿌리기술 전문기업, 뿌리기업 명가, 일하기 좋은 뿌리기업

컨소시엄 기관 현황(총 0개 기업) (1)
기관유형			주관기관
기본 정보	업체명
	사업자번호
	업종
	설립일자
	주소
	종업원 수
	주요 생산품
	주요 공정
	주요 남품처
재무 정보	매출액 (천원)	2019년
		2020년
		2021년
	영업 이익률 (%)	2019년
		2020년
		2021년
인력 정보	기관 대표자	성명
		직위
		연락처 (회사)
		연락처 (개인)
		E-Mail
	기관 실무자	성명
		직위
		연락처 (회사)
		연락처 (개인)
		E-Mail

※ 기관정보 기재 칸이 부족할 경우, 위 양식에 칸을 추가하여 사용

컨소시엄 기관 현황(총 0개 기업) (2)
기관유형			공급기관	공급기관
기본 정보	업체명
	사업자번호
	업종
	설립일자
	주소
	종업원 수
	주요 생산품
	주요 공정
	주요 남품처
재무 정보	매출액 (천원)	2019년
		2020년
		2021년
	영업 이익률 (%)	2019년
		2020년
		2021년
인력 정보	기관 대표자	성명
		직위
		연락처 (회사)
		연락처 (개인)
		E-Mail
	기관 실무자	성명
		직위
		연락처 (회사)
		연락처 (개인)
		E-Mail

※ 기관정보 기재 칸이 부족할 경우, 위 양식에 칸을 추가하여 사용

1. 지능형 뿌리공정 시스템 구축사업 계획 (컨소시엄 공동 작성)

(1) 사업 개요

ㅇ 해당 뿌리공정 특징·애로사항

ㅇ 해당 뿌리공정 현황·문제점

ㅇ 해당 뿌리공정 시스템 구축 목적·이유(필요성·중요성·문제해결효과 등)

(2) 사업 수행 내용

ㅇ 구축 시스템 개요

- 공정시스템 총괄 개요도

시스템의 각 요소(데이터, HW, SW 등)간

유기적 관계가 모두 드러나는 그림 작성

- 시스템 적용 전·후 비교

ㅇ HW 구축 상세(공정설비 포함)

- 장비 구성도 및 시스템의 핵심공정설비 설명

- 도입장비 목록

ㅇ SW 구축 상세

- 솔루션 구성도, 데이터 아키텍처 및 설명

(3) 사업운영 및 보급·확산 방안

ㅇ 구축 시스템의 상세운영계획안

- 시스템 교육·훈련 계획

- 유지보수 계획(대상, 범위, 세부사항 등)

ㅇ 해당 사업 종료 후 보급·확산계획안(뿌리공정 대표 모델 구성안 포함)

ㅇ 개별기업별 계획 포함

(4) 사업 추진조직

ㅇ 컨소시엄 전체 조직도 및 업무분장

ㅇ 각 조직(기업)별 담당업무 및 담당인력

(5) 사업 추진일정

① 컨소시엄 추진일정

단 계	업 무	상 세 업 무	일 정									투 입 인 력 (M/M)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

② 개별기업별 추진일정 (각 기관별 작성)

단 계	업 무	상 세 업 무	일 정									투 입 인 력 (M/M)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. 기대효과 (컨소시엄 공동 작성)

(1) 정량적 효과

ㅇ 측정 및 검증이 가능한 항목으로 선정하여 구체적으로 작성
(과제 종료 시 공인기관의 성적서/인증서 등 정량적 효과에 대한 증빙 필요)

개 선 항 목	단 위	기 존	목 표	비 고
(예시) 시간당 생산량	개/Hr	100	120
(예시) 공정 불량률	PPM	50	30
(예시) 재공제고	개	500/개	300/개
(예시) 납기단축	Hr	42	20
(예시) 공정 환경개선	PPM	0.002	0.0005	벤젠

- 항목별 측정 방법 및 증빙 계획(성적서/인증서 발급 공인기관 및 일정 등)

(2) 정성적 효과

ㅇ 뿌리공정시스템 구축으로 얻을 수 있는 정성적 효과

- 공정 문제점 개선, 대표모델 보급·확산으로 인한 효과

(3) 공정 개선 전후 비교

공 정 명	개선 전		개선 후	개선효과
	(설명)	(사진)	(설명)
	(설명)	(사진)	(설명)
	(설명)	(사진)	(설명)
	(설명)	(사진)	(설명)

3. 참여인력 (컨소시엄 공동 작성)

(1) 총괄책임자

성 명			생년월일
소 속	기관명		F a x
	직 위		E-Mail
	주 소		연락처
자 택	주 소		연락처
이 력 사 항

(2) 기관별 참여인력

기 관 유 형	기 관 명	성 명	직 위	소 속	참여율(%)	역 할
주관기관					%
					%
공급기관					%
					%
					%
					%
					%

4. 사업비

가. 총사업비 (컨소시엄 공동 작성)

(1) 수행기관별 재원조달현황

※ 단위에 주의해서 작성 (천원)

※ 기관별 실제 부담하는 사업비 기준으로 작성

(단위 : 천원)

구 분		합 계
		현 금	현 물	계
정부출연금			-
민간부담금	기관명 (주관)
	기관명 (공급)
	기관명 (공급)
합 계

(2) 수행기관별 예산편성현황

※ 단위에 주의해서 작성 (천원)

※ 기관별 실제 사용하는 사업비 기준으로 작성

(단위 : 천원)

기 관 명	사업비 구성
	현 금	현 물	계
기관명 (주관)
기관명 (공급)
기관명 (공급)
합 계

(3) 지능형공정시스템 구축 내역서

※ 단위에 주의(천원)

※ 연구개발사업 수행 및 목적에 부합하지 않는 사업비 적발 시 그 결과에 따라서 관련 법령 및 요령에 의하여 관련자의 징계 및 국가연구개발사업 참여제한 조치 등이 이루어질 수 있음

※ 아래 내역서는 원가분석용 자료로 활용할 예정이며 구축 내용에 대한 견적서 첨부 필수

※ 내역서 중 담당기관 부분은 해당품목을 담당하는 기관에 따라 주관/공급 중 택일하여 기재

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	품 목	품 명(모델명)	수 량	금 액	내 용	개발/구입	담당기관
H/W 구축	부품	모터(AB-19287)	3	5,000	감속기, 서보모터, 케이블, 지그류, 센서류	구입	주관
		센서(DE-1987)	20	4,000		개발	주관
							공급
	모듈				액추에이터
	전원 공급장치
	로봇	다관절로봇(R9)	2	28,000	로봇 조립, 제작, SI 등	개발	공급
		로봇제어기(C4)	1			개발	공급
	제어시스템
	기타				기타 필요부품
SW 구축	개발 툴					구입	공급
	데이터베이스					구입	공급
	설계 및 개발	데이터 처리 솔루션	1	5,000		개발	공급
		데이터 분석 솔루션	1	5,000		개발	공급
		데이터 시각화 솔루션	1	5,000		개발	공급
		클라우드 서버 구축	1	5,000		개발	공급
	기타				기타 필요사항
NW 구축
기타	회계정산비
기타	시험·검사비
현물	장비
	인건비
합 계 금 액			천원

나. 수행기관별 예산 세부 편성 (각 기관별 작성)

(1) 주관기관 비목별 총괄현황(기관명 : OOOOOO)

※ 지능형공정시스템을 도입하는 기관의 예산내역을 작성

① 예산내역 요약

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	비 목	소 계
현금	②-1. H/W 개발비	천원
	②-2. H/W 구입비	천원
	③-1. S/W 개발비	천원
	③-2. S/W 구입비	천원
	④ N/W 구축비	천원
	⑤ 회계정산비	천원
	⑥ 시험·검사비	천원
현물	⑦-1. 장비	천원
	⑦-2. 인건비	천원
합 계		천원

②-1. H/W 개발비 ※ 현금만 작성

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	품 명	규 격	단 가	수 량	소 계
설비	모터		천원	개	천원
	센서		천원	개	천원
	전원공급장치		천원	개	천원
통신장비			천원	개	천원
제어 시스템			천원	개	천원
직접인건비			-	명	천원
합 계					천원

<직접인건비 산출내역>

(단위 : 천원)

구 분	성 명	역 할	월급여 (A)	참여율 (B)	참여개월 수 (C)	금 액 (A*B*C)
인건비			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
합 계						천원

* 향후 원천징수영수증 등 증빙 가능한 인건비 소요내역자료를 제출요청예정(사업종료 후)

* 참여율은 최소 10% 이상이며, 타 국가연구개발사업과의 참여율 합이 100% 이하여야 함

②-2. H/W 구입비 ※ 현금만 작성

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	품 명(모델명)	규 격	단 가	수 량	소 계
설비	모터		천원	개	천원
	센서		천원	개	천원
전산기기			천원	개	천원
			천원	개	천원
통신장비			천원	개	천원
			천원	개	천원
합 계					천원

③-1. S/W 개발비(개발용역비) ※ 현금만 작성

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	산출내역	금 액	비 고
직접인건비		천원
제경비		천원
기술비		천원
합 계			천원

<직접인건비 산출내역>

(단위 : 천원)

구 분	성 명	역 할	월급여 (A)	참여율 (B)	참여개월 수 (C)	금 액 (A*B*C)
인건비			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
합 계						천원

* 향후 원천징수영수증 등 증빙 가능한 인건비 소요내역자료를 제출요청예정(사업종료 후)

* 참여율은 최소 10% 이상이며, 타 국가연구개발사업과의 참여율 합이 100% 이하여야 함

③-2. S/W 구입비 ※ 현금만 작성

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	품 명(모델명)	규 격	단 가	수 량	소 계
			천원	개	천원
			천원	개	천원
합 계					천원

* 범용성 소프트웨어(문서작성 프로그램, CAD 등)는 구매 불가

④ N/W 구축비 ※ 현금만 작성

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	품 명	규 격	단 가	수 량	소 계
네트워크 설비			천원	개	천원
			천원	개	천원
			천원	개	천원
네트워크 공사			천원	개	천원
			천원	개	천원
			천원	개	천원
			천원	명	천원
합 계					천원

⑤ 회계정산비 ※ 주관기관이 부담

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	품 명	단 가	회 수	소 계
회계정산비	정산수수료		1 건
합 계				천원

<회계정산비 정산수수료 상한가이드>

총 사업비 규모	표준수수료 (VAT 포함)	표준수수료 (VAT 별도)
5천만원 이하	600천원	545천원
5천만원 이상 ∼ 1억원 미만	987천원	897천원
1억원 이상 ∼ 3억원 미만	1,185천원	1,077천원
3억원 이상 ∼ 5억원 미만	1,515천원	1,377천원
5억원 이상 ∼ 10억원 미만	1,647천원	1,497천원
10억원 이상 ∼ 30억원 미만	1,845천원	1,677천원

* 총 사업비 규모 : 정부출연금+민간부담금으로 구성된 총 사업 금액

⑥ 시험·검사비 ※ 주관기관이 부담

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	품 명	단 가	회 수	소 계
시험·검사비			건
			건
			건
합 계				천원

* 공인 시험성적서 발행 수수료 기준 금액표 또는 비교견적서 등 단가 산정 기준 증빙 첨부
최대 200만원 편성 가능, 200만원 초과분에 대해서는 컨소시엄 자체 부담

⑦-1. 현물(장비)

(단위 : 천원)

구 분	품 명	장비구입금액 (A)	활용률 (B)	금 액 (A*B)	비 고 (활용내용)
보유장비		천원	%	천원
		천원	%	천원
		천원	%	천원
		천원	%	천원
합 계					천원

* 도입 5년 이내의 장비에 한해 장비 구입가의 20% 이내로 활용률을 산정하며, 내용연수 만료일이

해당연도 수행기간 종료일 이후여야 함

⑦-2. 현물(인건비)

(단위 : 천원)

구 분	성 명	역 할	월급여 (A)	참여율 (B)	참여개월 수 (C)	금 액 (A*B*C)
인건비			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
합 계						천원

* 향후 원천징수영수증 등 증빙 가능한 인건비 소요내역자료를 제출요청예정(사업종료 후)

* 참여율은 최소 10% 이상이며, 타 국가연구개발사업과의 참여율 합이 100% 이하여야 함

(2) 공급기관 비목별 총괄현황(기관명 : OOOOOO)

※ 지능형공정시스템의 구축을 수행하는 기관(H/W 및 S/W기업)의 예산내역을 작성

※ 공급기관이 다수일 경우, 해당 양식을 복사하여 기관별로 개별 작성

① 예산내역 요약

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	비 목	소 계
현금	②-1. H/W 개발비	천원
	②-2. H/W 구입비	천원
	③-1. S/W 개발비	천원
	③-2. S/W 구입비	천원
	④ N/W 구축비	천원
현물	⑤-1. 장비	천원
	⑤-2. 인건비	천원
합 계		천원

②-1. H/W 개발비 ※ 현금만 작성

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	품 명	규 격	단 가	수 량	소 계
설비	모터		천원	개	천원
	센서		천원	개	천원
	전원공급장치		천원	개	천원
통신장비			천원	개	천원
			천원	개	천원
제어 시스템			천원	개	천원
			천원	개	천원
직접인건비			-	명	천원
합 계					천원

<직접인건비 산출내역>

(단위 : 천원)

구 분	성 명	역 할	월급여 (A)	참여율 (B)	참여개월 수 (C)	금 액 (A*B*C)
인건비			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
합 계						천원

* 향후 원천징수영수증 등 증빙 가능한 인건비 소요내역자료를 제출요청예정(사업종료 후)

* 참여율은 최소 10% 이상이며, 타 국가연구개발사업과의 참여율 합이 100% 이하여야 함

②-2. H/W 구입비 ※ 현금만 작성

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	품 명(모델명)	규 격	단 가	수 량	소 계
설비	모터		천원	개	천원
	센서		천원	개	천원
			천원	개	천원
전산기기			천원	개	천원
			천원	개	천원
			천원	개	천원
통신장비			천원	개	천원
			천원	개	천원
			천원	개	천원
합 계					천원

③-1. S/W 개발비(개발용역비) ※ 현금만 작성

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	산출내역	금 액	비 고
직접인건비		천원
제경비		천원
기술비		천원
합 계			천원

<직접인건비 산출내역>

(단위 : 천원)

구 분	성 명	역 할	월급여 (A)	참여율 (B)	참여개월 수 (C)	금 액 (A*B*C)
인건비			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
합 계						천원

* 향후 원천징수영수증 등 증빙 가능한 인건비 소요내역자료를 제출요청예정(사업종료 후)

* 참여율은 최소 10% 이상이며, 타 국가연구개발사업과의 참여율 합이 100% 이하여야 함

③-2. S/W 구입비 ※ 현금만 작성

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	품 명(모델명)	규 격	단 가	수 량	소 계
			천원	개	천원
			천원	개	천원
			천원	개	천원
			천원	개	천원
합 계					천원

* 범용성 소프트웨어(문서작성 프로그램, CAD 등)는 구매 불가

④ N/W 구축비 ※ 현금만 작성

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	품 명	규 격	단 가	수 량	소 계
네트워크 설비			천원	개	천원
			천원	개	천원
			천원	개	천원
네트워크 공사			천원	개	천원
			천원	개	천원
			천원	명	천원
합 계					천원

⑤-1. 현물(장비)

(단위 : 천원)

구 분	품 명	장비구입금액 (A)	활용률 (B)	금 액 (A*B)	비 고 (활용내용)
보유장비		천원	%	천원
		천원	%	천원
합 계					천원

* 도입 5년 이내의 장비에 한해 장비 구입가의 20% 이내로 활용률을 산정하며, 내용연수 만료일이

해당연도 수행기간 종료일 이후여야 함

⑤-2. 현물(인건비)

(단위 : 천원)

구 분	성 명	역 할	월급여 (A)	참여율 (B)	참여개월 수 (C)	금 액 (A*B*C)
인건비			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
합 계						천원

* 향후 원천징수영수증 등 증빙 가능한 인건비 소요내역자료를 제출요청예정(사업종료 후)

* 참여율은 최소 10% 이상이며, 타 국가연구개발사업과의 참여율 합이 100% 이하여야 함

[붙임 2] 사업계획서_선도형

2022년 지능형 뿌리공정 시스템 구축사업
지원 유형	□ 선도형[자유공모]
업종	□ 주조 □ 금형 □ 용접·접합 □ 소성가공 □ 표면처리 □ 열처리 □ 사출·프레스 □ 정밀가공 □ 적층제조 □ 산업용 필름 및 지류 제조
사업기간	2022년 3월 ∼ 2024년 00월 (총 3년, 00개월)
세부사업명	1차년도	XX공정 OOOO시스템 구축사업
	2차년도	XX공정 OOOO시스템 구축사업
	3차년도	XX공정 OOOO시스템 구축사업
연차별 사업비 (천원)			1차년도	2차년도			3차년도		계
	정부출연금
	민간부담금(현금)
	민간부담금(현물)
	계
주관기관	기관명
	대표자
	실무자
	우대사항*	뿌리기업 명가, 뿌리기술 전문기업, 일하기 좋은 뿌리기업
사업 총괄책임자	성명/직위
	연락처(회사)
	연락처(개인)
	E-Mail
공급기관 (1)	기관명				공급기관 (2)	기관명
	대표자					대표자
	실무자	성명/직위				실무자		성명/직위
상기 컨소시엄은 지능형 뿌리공정 시스템 구축사업에 참여하고자 본 사업계획서를 제출합니다. 아울러, 사업과정에서의 채무불이행 등 신용 조회 및 사업 관리를 위한 개인정보 활용에 동의합니다. 2022 년 월 일 컨소시엄 주관기관 : 대 표 자 : (인) 국가뿌리산업진흥센터소장 귀하

※ 기관정보 기재 칸이 부족할 경우, 위 양식에 칸을 추가하여 사용

※ 우대사항 : 뿌리기술 전문기업, 뿌리기업 명가, 일하기 좋은 뿌리기업

컨소시엄 기관 현황(총 0개 기업) (1)
기관유형			주관기관
기본 정보	업체명
	사업자번호
	업종
	설립일자
	주소
	종업원 수
	주요 생산품
	주요 공정
	주요 남품처
재무 정보	매출액 (천원)	2019년
		2020년
		2021년
	영업 이익률 (%)	2019년
		2020년
		2021년
인력 정보	기관 대표자	성명
		직위
		연락처 (회사)
		연락처 (개인)
		E-Mail
	기관 실무자	성명
		직위
		연락처 (회사)
		연락처 (개인)
		E-Mail

※ 기관정보 기재 칸이 부족할 경우, 위 양식에 칸을 추가하여 사용

컨소시엄 기관 현황(총 0개 기업) (2)
기관유형			공급기관	공급기관
기본 정보	업체명
	사업자번호
	업종
	설립일자
	주소
	종업원 수
	주요 생산품
	주요 공정
	주요 남품처
재무 정보	매출액 (천원)	2019년
		2020년
		2021년
	영업 이익률 (%)	2019년
		2020년
		2021년
인력 정보	기관 대표자	성명
		직위
		연락처 (회사)
		연락처 (개인)
		E-Mail
	기관 실무자	성명
		직위
		연락처 (회사)
		연락처 (개인)
		E-Mail

※ 기관정보 기재 칸이 부족할 경우, 위 양식에 칸을 추가하여 사용

1. 지능형 뿌리공정 시스템 구축사업 계획 (컨소시엄 공동 작성)

(1) 사업 개요

ㅇ 해당 뿌리공정 특징·애로사항

ㅇ 해당 뿌리공정 현황·문제점

ㅇ 해당 뿌리공정 시스템 구축 목적·이유(필요성·중요성·문제해결효과 등)

(2) 사업 수행 내용

ㅇ 구축 시스템 개요

- 공정시스템 총괄 개요도

시스템의 각 요소(데이터, HW, SW 등)간

유기적 관계가 모두 드러나는 그림 작성

- 시스템 적용 전·후 비교

ㅇ 연차별 사업 수행 내용

<1차년도>	⇨	<2차년도>	⇨	<3차년도>

- 1차년도 사업

- 2차년도 사업

- 3차년도 사업

(3) 연차별 사업 수행 세부 내용

ㅇ (1차년도) 사업명

- 세부 추진 내용

- HW 구축 상세
: 장비 구성도 및 시스템의 핵심공정설비 설명, 도입장비 목록 등

- SW 구축 상세
: 솔루션 구성도, 데이터 아키텍처 및 설명

ㅇ (2차년도) 사업명

- 세부 추진 내용

- HW 구축 상세
: 장비 구성도 및 시스템의 핵심공정설비 설명, 도입장비 목록 등

- SW 구축 상세
: 솔루션 구성도, 데이터 아키텍처 및 설명

ㅇ (3차년도) 사업명

- 세부 추진 내용

- HW 구축 상세
: 장비 구성도 및 시스템의 핵심공정설비 설명, 도입장비 목록 등

- SW 구축 상세
: 솔루션 구성도, 데이터 아키텍처 및 설명

(4) 사업 추진조직 (컨소시엄 공동 작성)

ㅇ 컨소시엄 전체 조직도 및 업무분장

ㅇ 각 조직(기업)별 담당업무 및 담당인력

(5) 사업 추진일정 (컨소시엄 공동 작성)

ㅇ 1차년도 추진일정

업 무	상 세 업 무	일 정												수행기관 및 투입인력
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ㅇ 2차년도 추진일정

업 무	상 세 업 무	일 정												수행기관 및 투입인력
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ㅇ 3차년도 추진일정

업 무	상 세 업 무	일 정												수행기관 및 투입인력
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(3) 사업운영 및 보급·확산 방안 (컨소시엄 공동 작성)

ㅇ 구축 시스템의 상세운영계획안

- 시스템 교육·훈련 계획

- 유지보수 계획(대상, 범위, 세부사항 등)

ㅇ 해당 사업 종료 후 보급·확산계획안(뿌리공정 대표 모델 구성안 포함)

ㅇ 개별기업별 계획, 연차별 계획 포함

2. 기대효과 (컨소시엄 공동 작성)

(1) 정량적 효과

ㅇ 측정 및 검증이 가능한 항목으로 선정하여 구체적으로 작성
(과제 종료 시 공인기관의 성적서/인증서 등 정량적 효과에 대한 증빙 필요)

구분	개 선 항 목	단 위	기 존	목 표	비 고
1차년도	(예시) 시간당 생산량	개/Hr	100	120
	(예시) 공정 불량률	PPM	50	30
2차년도	(예시) 재공제고	개	500/개	300/개
	(예시) 납기단축	Hr	42	20
3차년도	(예시) 공정 환경개선	PPM	0.002	0.0005	벤젠

- 항목별 측정 방법 및 증빙 계획(성적서/인증서 발급 공인기관 및 일정 등)

(2) 정성적 효과

ㅇ 뿌리공정시스템 구축으로 얻을 수 있는 정성적 효과

- 공정 문제점 개선, 대표모델 보급·확산으로 인한 효과

(3) 공정 개선 전후 비교

공 정 명	개선 전		개선 후	개선효과
	(설명)	(사진)	(설명)
	(설명)	(사진)	(설명)
	(설명)	(사진)	(설명)
	(설명)	(사진)	(설명)

3. 참여인력 (컨소시엄 공동 작성)

(1) 총괄책임자

성 명			생년월일
소 속	기관명		F a x
	직 위		E-Mail
	주 소		연락처
자 택	주 소		연락처
이 력 사 항

(2) 기관별 참여인력

기 관 유 형	기 관 명	성 명	직 위	소 속	참여율(%)	역 할
주관기관					%
					%
공급기관					%
					%
					%
					%
					%

4. 사업비

가. 총사업비 (컨소시엄 공동 작성)

(1) 수행기관별 재원조달현황

※ 단위에 주의해서 작성 (천원)

※ 기관별 실제 부담하는 사업비 기준으로 작성

(단위 : 천원)

구 분		1 차 년 도		2 차 년 도		3 차 년 도		계
		현 금	현 물	현 금	현 물	현 금	현 물
정부출연금			-		-		-
민간 부담금	기관명 (주관)
	기관명 (공급)
	기관명 (공급)
합 계

(2) 수행기관별 예산편성현황

※ 단위에 주의해서 작성 (천원)

※ 기관별 실제 사용하는 사업비 기준으로 작성

(단위 : 천원)

기 관 명	1 차 년 도		2 차 년 도		3 차 년 도		계
	현 금	현 물	현 금	현 물	현 금	현 물
기관명 (주관)
기관명 (공급)
기관명 (공급)
합 계

(3) 지능형공정시스템 구축 내역서

※ 단위에 주의(천원)

※ 연구개발사업 수행 및 목적에 부합하지 않는 사업비 적발 시 그 결과에 따라서 관련 법령 및 요령에 의하여 관련자의 징계 및 국가연구개발사업 참여제한 조치 등이 이루어질 수 있음

※ 아래 내역서는 원가분석용 자료로 활용할 예정이며 구축 내용에 대한 견적서 첨부 필수

※ 내역서 중 담당기관 부분은 해당품목을 담당하는 기관에 따라 주관/공급 중 택일하여 기재

① 1차년도

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	품 목	품 명(모델명)	수 량	금 액	내 용	개발/구입	담당기관
H/W 구축	부품	모터(AB-19287)	3	5,000	감속기, 서보모터, 케이블, 지그류, 센서류	구입	주관
		센서(DE-1987)	20	4,000		개발	주관
							공급
	모듈				액추에이터
	전원 공급장치
	로봇	다관절로봇(R9)	2	28,000	로봇 조립, 제작, SI 등	개발	공급
		로봇제어기(C4)	1			개발	공급
	제어시스템
	기타				기타 필요부품
SW 구축	개발 툴					구입	공급
	데이터베이스					구입	공급
	설계 및 개발	데이터 처리 솔루션	1	5,000		개발	공급
		데이터 분석 솔루션	1	5,000		개발	공급
		데이터 시각화 솔루션	1	5,000		개발	공급
		클라우드 서버 구축	1	5,000		개발	공급
	기타				기타 필요사항
NW 구축
기타	회계정산비
기타	시험·검사비
현물	장비
	인건비
합 계 금 액			천원

② 2차년도

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	품 목	품 명(모델명)	수 량	금 액	내 용	개발/구입	담당기관
H/W 구축	부품	모터(AB-19287)	3	5,000	감속기, 서보모터, 케이블, 지그류, 센서류	구입	주관
		센서(DE-1987)	20	4,000		개발	주관
							공급
	모듈				액추에이터
	전원 공급장치
	로봇	다관절로봇(R9)	2	28,000	로봇 조립, 제작, SI 등	개발	공급
		로봇제어기(C4)	1			개발	공급
	제어시스템
	기타				기타 필요부품
SW 구축	개발 툴					구입	공급
	데이터베이스					구입	공급
	설계 및 개발	데이터 처리 솔루션	1	5,000		개발	공급
		데이터 분석 솔루션	1	5,000		개발	공급
		데이터 시각화 솔루션	1	5,000		개발	공급
		클라우드 서버 구축	1	5,000		개발	공급
	기타				기타 필요사항
NW 구축
기타	회계정산비
기타	시험·검사비
현물	장비
	인건비
합 계 금 액			천원

③ 3차년도

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	품 목	품 명(모델명)	수 량	금 액	내 용	개발/구입	담당기관
H/W 구축	부품	모터(AB-19287)	3	5,000	감속기, 서보모터, 케이블, 지그류, 센서류	구입	주관
		센서(DE-1987)	20	4,000		개발	주관
							공급
	모듈				액추에이터
	전원 공급장치
	로봇	다관절로봇(R9)	2	28,000	로봇 조립, 제작, SI 등	개발	공급
		로봇제어기(C4)	1			개발	공급
	제어시스템
	기타				기타 필요부품
SW 구축	개발 툴					구입	공급
	데이터베이스					구입	공급
	설계 및 개발	데이터 처리 솔루션	1	5,000		개발	공급
		데이터 분석 솔루션	1	5,000		개발	공급
		데이터 시각화 솔루션	1	5,000		개발	공급
		클라우드 서버 구축	1	5,000		개발	공급
	기타				기타 필요사항
NW 구축
기타	회계정산비
기타	시험·검사비
현물	장비
	인건비
합 계 금 액			천원

나. 1차년도 수행기관별 예산 세부 편성 (각 기관별 작성)

※ 2차년도, 3차년도 세부 편성은 추후 당해연도 연장계약 시 제출

(1) 주관기관 비목별 총괄현황(기관명 : OOOOOO)

※ 지능형공정시스템을 도입하는 기관의 예산내역을 작성

① 예산내역 요약

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	비 목	소 계
현금	②-1. H/W 개발비	천원
	②-2. H/W 구입비	천원
	③-1. S/W 개발비	천원
	③-2. S/W 구입비	천원
	④ N/W 구축비	천원
	⑤ 회계정산비	천원
	⑥ 시험·검사비	천원
현물	⑦-1. 장비	천원
	⑦-2. 인건비	천원
합 계		천원

②-1. H/W 개발비 ※ 현금만 작성

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	품 명	규 격	단 가	수 량	소 계
설비	모터		천원	개	천원
	센서		천원	개	천원
	전원공급장치		천원	개	천원
통신장비			천원	개	천원
제어 시스템			천원	개	천원
직접인건비			-	명	천원
합 계					천원

<직접인건비 산출내역>

(단위 : 천원)

구 분	성 명	역 할	월급여 (A)	참여율 (B)	참여개월 수 (C)	금 액 (A*B*C)
인건비			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
합 계						천원

* 향후 원천징수영수증 등 증빙 가능한 인건비 소요내역자료를 제출요청예정(사업종료 후)

* 참여율은 최소 10% 이상이며, 타 국가연구개발사업과의 참여율 합이 100% 이하여야 함

②-2. H/W 구입비 ※ 현금만 작성

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	품 명(모델명)	규 격	단 가	수 량	소 계
설비	모터		천원	개	천원
	센서		천원	개	천원
전산기기			천원	개	천원
			천원	개	천원
통신장비			천원	개	천원
			천원	개	천원
합 계					천원

③-1. S/W 개발비(개발용역비) ※ 현금만 작성

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	산출내역	금 액	비 고
직접인건비		천원
제경비		천원
기술비		천원
합 계			천원

<직접인건비 산출내역>

(단위 : 천원)

구 분	성 명	역 할	월급여 (A)	참여율 (B)	참여개월 수 (C)	금 액 (A*B*C)
인건비			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
합 계						천원

* 향후 원천징수영수증 등 증빙 가능한 인건비 소요내역자료를 제출요청예정(사업종료 후)

* 참여율은 최소 10% 이상이며, 타 국가연구개발사업과의 참여율 합이 100% 이하여야 함

③-2. S/W 구입비 ※ 현금만 작성

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	품 명(모델명)	규 격	단 가	수 량	소 계
			천원	개	천원
			천원	개	천원
합 계					천원

* 범용성 소프트웨어(문서작성 프로그램, CAD 등)는 구매 불가

④ N/W 구축비 ※ 현금만 작성

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	품 명	규 격	단 가	수 량	소 계
네트워크 설비			천원	개	천원
			천원	개	천원
			천원	개	천원
네트워크 공사			천원	개	천원
			천원	개	천원
			천원	개	천원
			천원	명	천원
합 계					천원

⑤ 회계정산비 ※ 주관기관이 부담

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	품 명	단 가	회 수	소 계
회계정산비	정산수수료		1 건
합 계				천원

<회계정산비 정산수수료 상한가이드>

총 사업비 규모	표준수수료 (VAT 포함)	표준수수료 (VAT 별도)
5천만원 이하	600천원	545천원
5천만원 이상 ∼ 1억원 미만	987천원	897천원
1억원 이상 ∼ 3억원 미만	1,185천원	1,077천원
3억원 이상 ∼ 5억원 미만	1,515천원	1,377천원
5억원 이상 ∼ 10억원 미만	1,647천원	1,497천원
10억원 이상 ∼ 30억원 미만	1,845천원	1,677천원

* 총 사업비 규모 : 정부출연금+민간부담금으로 구성된 총 사업 금액

⑥ 시험·검사비 ※ 주관기관이 부담

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	품 명	단 가	회 수	소 계
시험·검사비			건
			건
			건
합 계				천원

* 공인 시험성적서 발행 수수료 기준 금액표 또는 비교견적서 등 단가 산정 기준 증빙 첨부
최대 200만원 편성 가능, 200만원 초과분에 대해서는 컨소시엄 자체 부담

⑦-1. 현물(장비)

(단위 : 천원)

구 분	품 명	장비구입금액 (A)	활용률 (B)	금 액 (A*B)	비 고 (활용내용)
보유장비		천원	%	천원
		천원	%	천원
		천원	%	천원
		천원	%	천원
합 계					천원

* 도입 5년 이내의 장비에 한해 장비 구입가의 20% 이내로 활용률을 산정하며, 내용연수 만료일이

해당연도 수행기간 종료일 이후여야 함

⑦-2. 현물(인건비)

(단위 : 천원)

구 분	성 명	역 할	월급여 (A)	참여율 (B)	참여개월 수 (C)	금 액 (A*B*C)
인건비			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
합 계						천원

* 향후 원천징수영수증 등 증빙 가능한 인건비 소요내역자료를 제출요청예정(사업종료 후)

* 참여율은 최소 10% 이상이며, 타 국가연구개발사업과의 참여율 합이 100% 이하여야 함

(2) 공급기관 비목별 총괄현황(기관명 : OOOOOO)

※ 지능형공정시스템의 구축을 수행하는 기관(H/W 및 S/W기업)의 예산내역을 작성

※ 공급기관이 다수일 경우, 해당 양식을 복사하여 기관별로 개별 작성

① 예산내역 요약

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	비 목	소 계
현금	②-1. H/W 개발비	천원
	②-2. H/W 구입비	천원
	③-1. S/W 개발비	천원
	③-2. S/W 구입비	천원
	④ N/W 구축비	천원
현물	⑤-1. 장비	천원
	⑤-2. 인건비	천원
합 계		천원

②-1. H/W 개발비 ※ 현금만 작성

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	품 명	규 격	단 가	수 량	소 계
설비	모터		천원	개	천원
	센서		천원	개	천원
	전원공급장치		천원	개	천원
통신장비			천원	개	천원
			천원	개	천원
제어 시스템			천원	개	천원
			천원	개	천원
직접인건비			-	명	천원
합 계					천원

<직접인건비 산출내역>

(단위 : 천원)

구 분	성 명	역 할	월급여 (A)	참여율 (B)	참여개월 수 (C)	금 액 (A*B*C)
인건비			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
합 계						천원

* 향후 원천징수영수증 등 증빙 가능한 인건비 소요내역자료를 제출요청예정(사업종료 후)

* 참여율은 최소 10% 이상이며, 타 국가연구개발사업과의 참여율 합이 100% 이하여야 함

②-2. H/W 구입비 ※ 현금만 작성

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	품 명(모델명)	규 격	단 가	수 량	소 계
설비	모터		천원	개	천원
	센서		천원	개	천원
			천원	개	천원
전산기기			천원	개	천원
			천원	개	천원
			천원	개	천원
통신장비			천원	개	천원
			천원	개	천원
			천원	개	천원
합 계					천원

③-1. S/W 개발비(개발용역비) ※ 현금만 작성

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	산출내역	금 액	비 고
직접인건비		천원
제경비		천원
기술비		천원
합 계			천원

<직접인건비 산출내역>

(단위 : 천원)

구 분	성 명	역 할	월급여 (A)	참여율 (B)	참여개월 수 (C)	금 액 (A*B*C)
인건비			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
합 계						천원

* 향후 원천징수영수증 등 증빙 가능한 인건비 소요내역자료를 제출요청예정(사업종료 후)

* 참여율은 최소 10% 이상이며, 타 국가연구개발사업과의 참여율 합이 100% 이하여야 함

③-2. S/W 구입비 ※ 현금만 작성

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	품 명(모델명)	규 격	단 가	수 량	소 계
			천원	개	천원
			천원	개	천원
			천원	개	천원
			천원	개	천원
합 계					천원

* 범용성 소프트웨어(문서작성 프로그램, CAD 등)는 구매 불가

④ N/W 구축비 ※ 현금만 작성

(단위 : 천원 / VAT 별도)

구 분	품 명	규 격	단 가	수 량	소 계
네트워크 설비			천원	개	천원
			천원	개	천원
			천원	개	천원
네트워크 공사			천원	개	천원
			천원	개	천원
			천원	명	천원
합 계					천원

⑤-1. 현물(장비)

(단위 : 천원)

구 분	품 명	장비구입금액 (A)	활용률 (B)	금 액 (A*B)	비 고 (활용내용)
보유장비		천원	%	천원
		천원	%	천원
합 계					천원

* 도입 5년 이내의 장비에 한해 장비 구입가의 20% 이내로 활용률을 산정하며, 내용연수 만료일이

해당연도 수행기간 종료일 이후여야 함

⑤-2. 현물(인건비)

(단위 : 천원)

구 분	성 명	역 할	월급여 (A)	참여율 (B)	참여개월 수 (C)	금 액 (A*B*C)
인건비			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
			천원	%	개월	천원
합 계						천원

* 향후 원천징수영수증 등 증빙 가능한 인건비 소요내역자료를 제출요청예정(사업종료 후)

* 참여율은 최소 10% 이상이며, 타 국가연구개발사업과의 참여율 합이 100% 이하여야 함

[붙임 3] 참여의사 확인서

사업 참여의사 확인서
사업기간	2022년 3월 ∼ 2022년 00월 (0개월)
사 업 명	지능형 뿌리공정 시스템 구축사업
세부사업명	XX공정 OOOO시스템 구축사업
주관기관명
위의 지능형 뿌리공정 시스템 구축사업 사업계획서의 사업내용에 동의하고, 본 사업이 평가를 거쳐 지원대상으로 선정될 시 관련규정의 제반사항을 준수할 것을 확약합니다. 20 년 월 일 주관기관 : (기관명) (대표자) (인) 공급기관 : (기관명) (대표자) (인) 공급기관 : (기관명) (대표자) (인) 국가뿌리산업진흥센터 소장 귀하

[붙임 4] 민간부담금 납부 확약서

민간부담 현금 입금에 대한 대표자 확약서
사업기간	2022년 3월 ∼ 2022년 00월 (0개월)
사 업 명	지능형 뿌리공정 시스템 구축사업
세부사업명	XX공정 OOOO시스템 구축사업
주관기관명		총괄책임자
위의 사업수행을 위해 컨소시엄이 부담하여야 하는 해당 연도 민간부담 현금을 전담기관이 요청하는 민간부담금 입금일까지 성실히 납부할 것을 확약하며, 이를 위반할 시 지능형 뿌리공정 시스템 구축사업 운영지침에 의거하여 협약 해약, 출연금 환수 및 국가연구개발사업 참여 제한 등이 이루어짐에 동의합니다. 20 년 월 일 주관기관 : (기관명) (대표자) (인) 공급기관 : (기관명) (대표자) (인) 공급기관 : (기관명) (대표자) (인) 국가뿌리산업진흥센터 소장 귀하

[붙임 5] 청렴서약서

사업 참여자 청렴서약서
사업기간	2022년 3월 ∼ 2022년 00월 (0개월)
사 업 명	지능형 뿌리공정 시스템 구축사업
세부사업명	XX공정 OOOO시스템 구축사업
주관기관명
소속기관	성 명	직 위	청렴 동의 및 서약 (자필서명 필수)
□ 청렴서약 본인은 산업통상자원부 및 국가뿌리산업진흥센터가 주관하여 시행하는 본 사업을 수행함에 있어 신의성실의 원칙에 입각한 상호 신뢰를 바탕으로 다음 사항을 준수할 것을 선언합니다. 1. 본 연구과제의 목표를 효율적으로 달성하기 위해 최선을 다하고, 관련 규정 및 지침이 정하는 절차와 방법에 따라 본 사업을 성실히 수행하겠습니다. 2. 공정한 연구 수행을 저해할 수 있는 청탁, 알선, 금품이나 향응의 요구 및 제공 등 일체의 부정한 행위를 하지 않겠습니다. 3. 본 사업을 수행함에 있어 긍지와 자부심을 가지고 사업비를 깨끗하고 투명하게 사용하여 윤리경영을 준수하도록 하겠습니다. 20 년 월 일 국가뿌리산업진흥센터 소장 귀하

[붙임 6] 신청자격 적정성 확인서

신청자격 적정성 확인서
검토내용	해당	해당무
□ 의무사항 불이행 해당 여부
▸주관/공급기관, 기관별 각 대표자, 사업총괄책임자가 접수마감일 현재 사업별 의무사항(각종 보고서 제출, 기술료 납부, 기술료 납부계획서 제출, 정산금 또는 환수금 납부 등) 불이행 여부
□ 참여 제한사항 해당 여부
▸주관/공급기관, 기관별 각 대표자, 사업총괄책임자가 접수 마감일 현재 국가연구개발사업 참여제한 여부
□ 채무불이행 및 부실위험 해당 여부
▸주관/공급기관의 파산·회생절차·개인회생절차의 개시 신청 여부
▸주관/공급기관, 기관별 각 대표자, 사업총괄책임자가 국세·지방세 체납 여부
▸주관/공급기관, 기관별 각 대표자, 사업총괄책임자의 금융기관 채무불이행 여부
▸최근 2개 회계연도말 결산 재무제표상 부채비율이 연속 500% 이상 또는 유동비율이 연속 50% 이하, 자본전액잠식 상태 여부
□ 기타 제한사항 해당 여부
▸주관/공급기관이 한 사업 내 2개 이상 컨소시엄 중복 지원여부
▸주관기관이 동일한 사업내용으로 국가연구개발사업 등 타 정부지원사업에 기지원 및 중복지원 받았는지 여부
▸휴·폐업중인 기업
▸외부감사 기업의 경우 최근 회계년도 말 결산감사 의견이 “의견거절” 또는 “부적정” 여부
상기 내용이 사실과 같음을 확인합니다. 만일 신청자격 부적격으로 확인될 시, 협약 해약, 정부출연금 환수·참여제한 및 민·형사상의 책임이 있음을 확인합니다. 20 년 월 일 (기관명) (대표자) (인) 국가뿌리산업진흥센터 소장 귀하

※ 해당 또는 해당무에 √표

※ 항목별 세부사항 및 예외사항은 사업공고 내 지원예외사항 확인

※ 주관/공급기관(모든 참여기관) 각각 작성